{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","2AMXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","2AMXM40M3V1B","2AMXM40M4V1B","2AMXM40M2V1B","2AMXM50M2V1B","2AMXM50M4V1B","2AMXM50M3V1B"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Bassissimo","m³;/min","","","","34"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","m³;/min","","","","34"]
["Potenza sonora","Riscaldamento","","","dBA","","62","","","62"]
["","Raffrescamento","","","dBA","","60","","","60"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Bassissimo","cfm","","","1059","1200"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","cfm","","","1130","1200"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","","","Larghezza","mm","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Profondità","mm","285","285","285","285","285","285"]
["Peso","Unità","","","kg","36","36","36","41","41","41"]
["Motore del ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Bassissimo","giri/min","500","500","760","890","500","500"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","giri/min","320","320","820","890","500","500"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","","46.0","-10","-10","46.0"]
["","","","Max.","°CBS","","-10","46","46","-10"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CBU","","-15","-15","-15","-15.0"]
["","","","Max.","°CBU","","18.0","18","18","18.0"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","46","46","","","48","48"]
["","","","Nom.","dBA","","","48","46"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","48","48","","","50","50"]
["","","","Nom.","dBA","","","50","48"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Carica","","","kg","0.88","0.88","0.88","1.15","1.15","1.15"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","0.59","0.6","0.6","0.8","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675.0","675","675","675","675","675"]
["Collegamenti tubazioni","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","20","20 (1)","20","20","20 (1)","20"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 20m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 20m)","002 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 20m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 20m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 20m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 20m)"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","15.0","15","15","15","15","15.0"]
["","","int. - int.","Max.","m","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5"]
["Attacchi tubazioni","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","30","30","30","30","30","30"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1","1","Installation manual","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","Drain plug","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","Screw bag","1","1","1"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-230-240","220-230-240","220-240","220-240","220-230-240","220-230-240"]
["Note","","","","","(1) - Per un locale","","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","","(1) - Per un locale"]
["","","","","","","(1) - Per un locale","","","(1) - Per un locale"]
["","","","","","","(2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","","(2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","","","(4) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","","(4) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Ventilatore-=-Portata d'aria-=-Raffrescamento-=-Bassissimo-=-m³/min","m³;/min","","","30"]
["","","Riscaldamento","Ventilatore-=-Portata d'aria-=-Riscaldamento-=-Bassissimo-=-m³/min","m³;/min","","","32"]
["Compressore","Tipo","","","","","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Accessori standard","Reducer assembly","","","","","","","1","1","1"]