{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","4.65","4.68"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","716","1,550"]
["","Capacità","Pdesign","kW","9.50","12.1"]
["","Classe di efficienza energetica","","","B"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","6.78","8.13"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.41"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,498","3,340"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","1,813"]
["","EER","","","2.62","2.27 (3)"]
["","COP","","","3.42"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","D"]
["","","Riscaldamento","","B"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","10.8","13.5 (2)"]
["Note","","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(2) - Il consumo energetico annuale è conforme alla direttiva 2002/31/CE sulla classificazione energetica","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(3) - I valori SEER e SCOP sono conformi alla norma europea EN 14825","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]
["","","","","(4) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale"]