{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":9,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ABQ71CV1","ABQ100CV1","ABQ125CV1","ABQ140CV1"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","Manuale di installazione"]
["","Manuale d’uso","","","","Manuale d’uso"]
["","Vite+Rondella","","","","Vite+Rondella"]
["","Telecomando ad infrarossi","","","","Telecomando ad infrarossi"]
["","Protezione griglia","","","","Protezione griglia"]
["","Batteria","","","","Batteria"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52"]
["","Gas","","DE","mm","15.88"]
["","Drain","","","","19.05"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","0.128"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","0.128"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","64"]
["","Riscaldamento","","","dBA","64"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","600"]
["","","","Profondità","mm","1,007"]
["","","","Altezza","mm","285"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Acciaio zincato"]
["Peso","Unità","","","kg","35"]
["Ventilatore","Prevalenza","","Alta","Pa","90"]
["","","","Nom.","Pa","77"]
["","","","Bassa","Pa","64"]
["Power supply","Fase","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50"]
["","Nome","","","","V1"]
["","Tensione","","","V","220-240"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Nom.","kW","","0.109"]
["","Raffrescamento","","Nom.","kW","","0.109"]
["Ventilatore","Prevalenza","","Alta","Pa","","70","150","150"]
["","","","Bassa","Pa","","45","111","92"]
["Rivestimento","Materiale","","","","","Acciaio zincato"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","","378","378","378"]
["","","","Larghezza","mm","","541","1300","1500"]
["","","","Profondità","mm","","1045","541","541"]
["Peso","Unità","","","kg","","44","50","56"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Alta","m³/min","","22.7","40.5","48.7"]
["","","","Nom.","m³/min","","20.5","37","44"]
["","","","Bassa","m³/min","","18.3","34.8","37.9"]
["","","Riscaldamento","Alta","m³/min","","22.7","40.5","48.7"]
["","","","Nom.","m³/min","","20.5","37.4","43.9"]
["","","","Bassa","m³/min","","18.3","34.8","37.9"]
["","Prevalenza","","Nom.","Pa","","57","128","122"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","","60","72","73"]
["","Riscaldamento","","","dBA","","60","72","73"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","","41","53","55"]
["","","","Nom.","dBA","","38"]
["","","","Bassa","dBA","","36","50","50"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","","41","53","55"]
["","","","Nom.","dBA","","38"]
["","","","Bassa","dBA","","36","50","50"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","DE","mm","","15.88","15.9","15.9"]
["","Scarico","","","","","19.05"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","","Installation manual"]
["","Wireless remote control","","","","","Wireless remote control"]
["","Cover lock grill","","","","","Cover lock grill"]
["","Battery","","","","","Battery"]
["","Screw+Washer","","","","","Screw+Washer"]
["","Operation manual","","","","","Operation manual"]
["Alimentazione","Fase","","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","50"]
["","Tensione","","","V","","220-240"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","","Nom.","kW","","","12.10","13.00"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Rivestimento","Colore","","","","","","Lamiera in acciaio zincato / non verniciata","Lamiera in acciaio zincato / non verniciata"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Medio","m³/min","","","37","44"]
["","","Riscaldamento","Medio","m³/min","","","37.4","43.9"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Medio","dBA","","","52","53"]
["","Riscaldamento","","Medio","dBA","","","52","53"]
["Sistemi di controllo","Telecomando infrarossi","","","","","","ARCWLA","ARCWLA"]