{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / ARXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA35A2VEB / ARXM35N2V1B9","ADEA35A2VEB / ARXM35N5V1B9","ADEA50A2VEB / ARXM50N2V1B9","ADEA60A2VEB / ARXM60N2V1B9","ADEA71A2VEB / ARXM71N2V1B9"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","3.40","3.40","5.00","5.70"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","452","452","765","831"]
["","EER","","","3.76","3.76","3.27","3.43"]
["","COP","","","3.97","3.97","3.74","3.63"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A","A","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","4.00","4.00","5.50","7.00"]
["Note","","","","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","","","","","6.80"]
["","Max.","","kW","","","","","6.98"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","","","","7.50"]
["","Max.","","kW","","","","","7.66"]
["Efficienza nominale","EER","","","","","","","2.95"]
["","COP","","","","","","","3.49"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","","","","","1153"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","","","","C"]
["","","Riscaldamento","","","","","","B"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","","","","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","6.80"]
["","SEER","","","","","","","5.35"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","445"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","","","","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","","","3.80"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","","","","","4.83"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","2209"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","","","","A+++ ~ D"]