{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Alta","dBA","37","37","31","31","36","38"]
["","","","Medio","dBA","34","34","28","28","33","35"]
["","","","Bassa","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["","Raffrescamento","","Medio","dBA","32","32","28","28","32","35"]
["","","","Bassa","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["","","","Alta","dBA","35","35","30","30","34","37"]
["Accessori standard","Manuale d’uso","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Manuale di installazione","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Fascetta metallica per tubo di scarico","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Rondella per staffa di sospensione","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Viti","","","","40","40","40","40","40","40"]
["","Isolante per il collegamento","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Materiale di tenuta","","","","5","5","5","5","5","5"]
["","Fascette","","","","4","4","4","4","4","4"]
["Sistemi di comando","Wired remote control","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["","Infrared remote control","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","","Nom.","kW","","","","","","14.00"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","DE","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Scarico","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sound power level","Raffrescamento","","","dBA","60","60","56","56","58","62"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400"]
["","","","Profondità","mm","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Altezza","mm","245","245","245","245","245","245"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["","Colore","","","","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)"]
["Peso","Unità","","","kg","28.0","28.0","35.0","35.0","46.0","46.0"]
["Ventilatore","Prevalenza","","Alta","Pa","150","150","150","150","150","150"]
["","","","Nom.","Pa","30","30","30","30","40","50"]
["","Portata d'aria","Riscaldamento","Alta","m³/min","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0"]
["","","","Bassa","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23.0","23.5"]
["","","","Medio","m³/min","12.5","12.5","15.0","15.0","26.0","29.0"]
["","","Raffrescamento","Bassa","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23.0","23.5"]
["","","","Medio","m³/min","12.5","12.5","15.0","15.0","26.0","29.0"]
["","","","Alta","m³/min","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0"]
["Prevalenza di scarico condensa","mm","","","","625","625","625","625","625","625"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Nom.","kW","","","","","","13.50"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]