{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXM25R5V1B9","ARXM35R5V1B9"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","","49.0"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","49.0"]
["Accessori standard","Tappo di scarico","","","","","1"]
["","Manuale di installazione","","","","","1"]
["","Etichetta relativa alla carica di refrigerante","","","","","1"]
["","Etichette multilingue sui gas serra fluorurati","","","","","1"]
["","Misure di sicurezza generali","","","","","1"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","","0.52"]
["","GWP","","","","","675"]
["","Charge","","","kg","","0.76"]
["","Tipo","","","","","R-32"]
["Campo di funzionamento","Raffresc.","T. esterna","Max.","°CBS","","50 (4), 46 (5)"]
["","","","Min.","°CBS","","-10"]
["Attacchi tubazioni","Dislivello","int. - est.","Max.","m","","15"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["Compressor","Tipo","","","","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","","840"]
["","","","Profondità","mm","","350"]
["","","","Altezza","mm","","552"]
["Peso","Unità","","","kg","","32"]
["Power supply","Fase","","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","50"]
["","Tensione","","","V","","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Possibile solo in combinazione con ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B, ATXM*R2V1B, ATXM*R5V1B, FTXM*R2V1B, FTXM*R5V1B","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["","","","","","(2) - Possibile solo in combinazione con ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9,FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB, FVXM*A2V1B","(2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","","","(4) - Possibile solo in combinazione con ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B, ATXM*R2V1B, ATXM*R5V1B, FTXM*R2V1B, FTXM*R5V1B"]
["","","","","","","(5) - Possibile solo in combinazione con ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9,FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB, FVXM*A2V1B"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","552"]
["","","","Larghezza","mm","840"]
["","","","Profondità","mm","350"]
["Peso","Unità","","","kg","32"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","-10"]
["","","","Max.","°CBS","50 (4), 46 (5)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","46.0"]
["","Riscaldamento","","Nom.","dBA","47.0"]
["Refrigerante","Carica","","","kg","0.76"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","0.52"]
["","GWP","","","","675"]
["Collegamenti tubazioni","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","20"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","15"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","Drain plug","","","","1"]
["Alimentazione","Frequenza","","","Hz","50"]