{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":7,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXS25L3V1B","ARXS35L3V1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Alta","dBA","","48"]
["","","","Bassa","dBA","","45"]
["Accessori standard","1","","","","","550"]
["Refrigerant","Carica","","","kg","","2.5"]
["","Tipo","","","","","1.2"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Bassissimo","m³/min","","30.1"]
["","","","Bassissimo","cfm","","1,063"]
["Motore ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Bassissimo","giri/min","","740"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","giri/min","","-15"]
["Campo di funzionamento","Heating","T. esterna","Min.","°CBU","","20"]
["","","","Max.","°CBU","","10"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Bassa","dBA","","44"]
["","","","Alta","dBA","","48"]
["Compressore","Type","","","","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","","285"]
["","","","Profondità","mm","","612"]
["","","","Altezza","mm","","765"]
["Peso","Unità","","","kg","","34"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Riscaldamento","Bassissimo","cfm","","904"]
["","","","Bassissimo","m³/min","","25.6"]
["Power supply","Phase","","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","50"]
["","Tensione","","","V","","220-240"]
["Note","","","","","(1) - 220V","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["","","","","","(2) - 230V","(2) - 220V"]
["","","","","","(3) - 240V","(3) - 230V"]
["","","","","","","(4) - 240V"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Bassissimo","m³/min","30.1"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","m³/min","25.6"]
["","","","Bassissimo","cfm","1063"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","cfm","904"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","550"]
["","","","Larghezza","mm","765"]
["","","","Profondità","mm","285"]
["Peso","Unità","","","kg","34"]
["Motore del ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Bassissimo","giri/min","780"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","giri/min","740"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","10"]
["","","","Max.","°CBS","46"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CBU","-15"]
["","","","Max.","°CBU","18"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","46"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","47"]
["","","","Bassa","dBA","44"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A"]
["","Carica","","","kg","1.0"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","2.1"]
["","GWP","","","","2087.5"]
["Collegamenti tubazioni","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","20"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","15"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1"]
["","Drain plug","","","","1"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50"]
["","Tensione","","","V","220-240"]