{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":7,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXD-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXD25A5V1B","ATXD35A5V1B"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","","0.032"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","","0.032"]
["Rivestimento","Colore","","","","","Bianco"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","","286"]
["","","","Larghezza","mm","","770"]
["","","","Profondità","mm","","225"]
["Peso","Unità","","","kg","","9.00"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Alta","m³/min","","11.0"]
["","","","Medio","m³/min","","8.5"]
["","","","Bassa","m³/min","","6.8"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","","5.4"]
["","","Riscaldamento","Alta","m³/min","","11.5"]
["","","","Medio","m³/min","","9.4"]
["","","","Bassa","m³/min","","7.7"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","","6.3"]
["Sound power level","Raffrescamento","","","dBA","","58"]
["","Riscaldamento","","","dBA","","58"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","","43"]
["","","","Medio","dBA","","34"]
["","","","Bassa","dBA","","27"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","","20"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","","40"]
["","","","Medio","dBA","","35"]
["","","","Bassa","dBA","","29"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","","21"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","","6"]
["","Gas","","DE","mm","","9.50"]
["","Scarico","","","","","18"]
["Sistemi di comando","Infrared remote control","","","","","ARC480A78"]
["","Wired remote control","","","","","BRC944B2, BRC073A1"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","","1"]
["","Manuale d’uso","","","","","1"]
["","Telecomando a raggi infrarossi","","","","","1"]
["","Batterie a secco AAA","","","","","2"]
["","Supporto del telecomando","","","","","1"]
["","Piastra di montaggio","","","","","1"]
["","Filtro deodorizzante all'apatite di titanio","","","","","1"]
["","Filtro a particelle d’argento","","","","","1"]
["","Viti di fissaggio unità interna","","","","","2"]
["","Misure di sicurezza generali","","","","","1"]
["Power supply","Fase","","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","50"]
["","Tensione","","","V","","220-240"]
["Note","","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)"]
["","","","","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["Potenza sonora","Riscaldamento","","","dBA","55"]
["","Raffrescamento","","","dBA","55"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","286"]
["","","","Larghezza","mm","770"]
["","","","Profondità","mm","225"]
["Peso","Unità","","","kg","8.5"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","40"]
["","","","Bassa","dBA","26"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","40"]
["","","","Bassa","dBA","28"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","Operation manual","","","","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1"]
["","Silver particle filter","","","","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2"]
["","Infrared remote control","","","","1"]
["","Mounting plate","","","","1"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50"]
["","Tensione","","","V","220-240"]