{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":95,"n_cols":13,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B","ATXM20R2V1B (Archived)","ATXM20R5V1B (Archived)","ATXM25R2V1B (Archived)","ATXM25R5V1B (Archived)","ATXM35R2V1B (Archived)","ATXM35R5V1B (Archived)","ATXM50R2V1B (Archived)"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Alta","dBA","39"]
["","","","Medio","dBA","34"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","20"]
["","","","Bassa","dBA","26"]
["","Raffrescamento","","Medio","dBA","33"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","19"]
["","","","Bassa","dBA","25"]
["","","","Alta","dBA","41"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","1"]
["","Manuale d’uso","","","","1"]
["","Telecomando ad infrarossi","","","","1"]
["","Batterie a secco AAA","","","","2"]
["","Supporto del telecomando","","","","1"]
["","Piastra di montaggio","","","","1"]
["","Filtro deodorizzante all'apatite di titanio","","","","1"]
["","Viti di fissaggio unità interna","","","","2"]
["","Kit adattatore WLAN","","","","1"]
["Sistemi di controllo","Telecomando con cavo","","","","BRC073A1"]
["","Infrared remote control","","","","ARC466A67"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","6.35"]
["","Gas","","DE","mm","9.50"]
["","Scarico","","","","18"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","0.029"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","0.023"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","58"]
["","Riscaldamento","","","dBA","55"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","778"]
["","","","Profondità","mm","272"]
["","","","Altezza","mm","295"]
["Rivestimento","Colour","","","","Bianco"]
["Peso","Unità","","","kg","10.0"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Riscaldamento","Alta","m³/min","9.3"]
["","","","Medio","m³/min","8.2"]
["","","","Bassa","m³/min","6.2"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","5.1"]
["","","Raffrescamento","Bassa","m³/min","5.7"]
["","","","Medio","m³/min","7.5"]
["","","","Alta","m³/min","10.5"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","4.3"]
["Power supply","Phase","","","","1~"]
["","Nome","","","","V1"]
["","Frequenza","","","Hz","50"]
["","Tensione","","","V","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","","0.029","0.029","0.029","0.029","0.03","0.03","0.03"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","","0.023","0.023","0.022","0.022","0.027","0.027","0.032"]
["Rivestimento","Colore","","","","","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","","295","295","295","295","295","295","299"]
["","","","Larghezza","mm","","778","778","778","778","778","778","998"]
["","","","Profondità","mm","","272","272","272","272","272","272","292"]
["Peso","Unità","","","kg","","10","10","10","10","10","10","14.5"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Alta","m³/min","","10.5","10.5","10.5","10.5","11.3","11.3","15.8"]
["","","","Medio","m³/min","","7.5","7.5","7.6","7.6","7.8","7.8","14"]
["","","","Bassa","m³/min","","5.7","5.7","5.7","5.7","6","6","11.4"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","","4.3","4.3","4.1","4.1","4.2","4.2","8.3"]
["","","Riscaldamento","Alta","m³/min","","9.3","9.3","9.8","9.8","9.8","9.8","15.8"]
["","","","Medio","m³/min","","8.2","8.2","8","8","8.5","8.5","14.2"]
["","","","Bassa","m³/min","","6.2","6.2","6.3","6.3","6.5","6.5","12"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","","5.1","5.1","4.9","4.9","4.9","4.9","10.5"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","","58","58","58","58","58","58","58"]
["","Riscaldamento","","","dBA","","55","55","55","55","55","55","58"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","","41","41","41","41","45","45","44"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Medio","dBA","","33","33","33","33","33","33","40"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Bassa","dBA","","25","25","25","25","25","25","36"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","","19","19","19","19","19","19","27"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","","39","39","39","39","39","39","43"]
["Pressione sonora","Riscaldamento","","Medio","dBA","","34","34","34","34","35","35","39"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Bassa","dBA","","26","26","27","27","28","28","34"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","","20","20","20","20","20","20","31"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","","DE","mm","","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7"]
["","Scarico","","","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sistemi di controllo","Telecomando infrarossi","","","","","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67"]
["","Telecomando con cavo","","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Wireless remote control","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","WLAN adapter kit","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","","1","1","1","1","1","1","2"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Mounting plate","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentazione","Nome","","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Fase","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Accessori standard","Silver particle filter","","","","","","","","","","","1"]