{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AVA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AVA125AMVE"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","","Nom.","kW","12.10"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Nom.","kW","13.5"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco frizzante"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1850"]
["","","","Larghezza","mm","600"]
["","","","Profondità","mm","350"]
["Peso","Unità","","","kg","50"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Alta","m³/min","28"]
["","","","Medio","m³/min","26"]
["","","","Bassa","m³/min","24"]
["","","Riscaldamento","Alta","m³/min","28"]
["","","","Medio","m³/min","26"]
["","","","Bassa","m³/min","24"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","63"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","51"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Medio","dBA","48"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Bassa","dBA","46"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","51"]
["Pressione sonora","Riscaldamento","","Medio","dBA","46"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","48"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52"]
["","Gas","","DE","mm","15.9"]
["","Scarico","","","","I.D. 20/O.D. 26"]
["Sistemi di controllo","Telecomando con cavo","","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1"]
["","Hole protection rubber","","","","2"]
["","Cover","","","","1"]
["","Dew proof material","","","","1"]
["","Remote control wiring","","","","1"]
["","Bracket for installation","","","","1"]
["","Operation manual","","","","1"]
["","Bush","","","","1"]
["","Installation pattern","","","","1"]
["","Insulation for fitting for gas pipe","","","","1"]
["","Insulation for fitting for liquid pipe","","","","1"]
["","Screws","","","","5"]
["","Tie-wraps","","","","5"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220"]