{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","990","990","1,430"]
["","","","Larghezza","mm","940","940","940"]
["","","","Profondità","mm","320","320","320"]
["Peso","Unità","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Compressor","Type","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffresc.","T. esterna","Min.","°CBS","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CBS","46.0","46.0","46.0"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CBU","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CBU","15.5","15.5","15.5"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["","Riscaldamento","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","53","54","53"]
["","Riscaldamento","","Nom.","dBA","57","58","54"]
["","Modalità notturna","","Livello 1","dBA","49","49","49"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Carica","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","DE","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","Sistema","Equivalente","m","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Senza carica","m","30","30","30"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","int. - int.","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Accessori standard","Fascette","","","","2","2","2"]
["","Manuale di installazione","","","","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Note","","","","","(1) - Per la combinazione con unità interne FCAG~AVEB","(1) - Per la combinazione con unità interne FCAG~AVEB","(1) - Per la combinazione con unità interne FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(2) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(2) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC"]
["","","","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A"]