{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHVX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHVX07S18AJ4V","CHVX07S18AJ9W","CHVX07S23AJ4V","CHVX07S23AJ9W"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco + nero","Bianco + nero","Bianco + nero","Bianco + nero"]
["","Materiale","","","","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1655","1655","1855","1855"]
["","","","Larghezza","mm","597","597","597","597"]
["","","","Profondità","mm","634","634","634","634"]
["Peso","Unità","","","kg","113","113","121","121"]
["PED","Categoria","","","","Vedi nota 1","Vedi nota 1","Vedi nota 1","Vedi nota 1"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Max.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","10 (6)","10 (6)","10 (6)","10 (6)"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Max.","°C","22 (6)","22 (6)","22 (6)","22 (6)"]
["Alimentazione","Nome","","","","Vedi nota 7","Vedi nota 7","Vedi nota 7","Vedi nota 7"]
["Riscaldatore elettrico","Alimentazione","","Nome","","4V","9W","4V","9W"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","3~","1~ / 3~","3~"]
["","","","Frequenza","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tensione","V","230/400","400","230/400","400"]
["","Fusibili consigliati","","","A","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)"]
["Note","","","","","(1) - Gruppo ≤ categoria l : non contemplato dalla direttiva 2014/68/UE ai sensi dell'articolo 1, 2f","(1) - Gruppo ≤ categoria l : non contemplato dalla direttiva 2014/68/UE ai sensi dell'articolo 1, 2f","(1) - Gruppo ≤ categoria l : non contemplato dalla direttiva 2014/68/UE ai sensi dell'articolo 1, 2f","(1) - Gruppo ≤ categoria l : non contemplato dalla direttiva 2014/68/UE ai sensi dell'articolo 1, 2f"]
["","","","","","(2) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(2) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(2) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(2) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi)."]
["","","","","","(3) - Basato su un dT di 45°K","(3) - Basato su un dT di 45°K","(3) - Basato su un dT di 45°K","(3) - Basato su un dT di 45°K"]
["","","","","","(4) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(4) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(4) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(4) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione"]
["","","","","","(5) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°.","(5) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°.","(5) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°.","(5) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(6) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(6) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(6) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]
["","","","","","(7) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata.","(7) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata.","(7) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata.","(7) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata."]
["","","","","","(8) - Per informazioni sul fusibile corretto, raccomandato in base all'alimentazione e al collegamento alla rete, consultare lo schema elettrico e il manuale di installazione","(8) - Per informazioni sul fusibile corretto, raccomandato in base all'alimentazione e al collegamento alla rete, consultare lo schema elettrico e il manuale di installazione","(8) - Per informazioni sul fusibile corretto, raccomandato in base all'alimentazione e al collegamento alla rete, consultare lo schema elettrico e il manuale di installazione","(8) - Per informazioni sul fusibile corretto, raccomandato in base all'alimentazione e al collegamento alla rete, consultare lo schema elettrico e il manuale di installazione"]