{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHYHBH-AV32"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHYHBH05AAV32","CHYHBH05AFV32","CHYHBH08AFV32"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco","Bianco","Bianco"]
["","Materiale","","","","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","902","902","902"]
["","","","Larghezza","mm","450","450","450"]
["","","","Profondità","mm","164","164","164"]
["Peso","Unità","","","kg","30.0","30.0","30.0"]
["PED","Categoria","","","","","Art3§3, Non contemplata dalla direttiva PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 della 97/23/CE","Art3§3, Non contemplata dalla direttiva PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 della 97/23/CE"]
["Scambiatore di calore lato acqua","Portata acqua","Riscaldamento","Max.","l/min","23.0 (5)","23.0 (5)","23.0 (5)"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","25 (7)","25 (7)","25 (7)"]
["","","","Max.","°C","50 (7)","50 (7)","50 (7)"]
["Alimentazione","Nome","","","","V3","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230","230"]
["Collegamenti elettrici","Per collegamento con interfaccia utente","","Quantità","","2","2","2"]
["","","","Osservazioni","","Da 0,75 mm² a 1,25 mm² (lunghezza max. 500 m)","Da 0,75 mm² a 1,25 mm² (lunghezza max. 500 m)","Da 0,75 mm² a 1,25 mm² (lunghezza max. 500 m)"]
["Note","","","","","(1) - Solo per unità interna","(1) - Solo per unità interna","(1) - Solo per unità interna"]
["","","","","","(2) - BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), bypass caldaia","(2) - BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), bypass caldaia","(2) - BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), bypass caldaia"]
["","","","","","(3) - BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), bypass caldaia","(3) - BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), bypass caldaia","(3) - BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), bypass caldaia"]
["","","","","","(4) - Min. required","(4) - Min. required","(4) - Min. required"]
["","","","","","(5) - Bypass caldaia","(5) - Bypass caldaia","(5) - Bypass caldaia"]
["","","","","","(6) - Conforme a EN14825","(6) - Conforme a EN14825","(6) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","(7) - Per il campo di funzionamento di *HYHB* e *HYKOMB33AA, vedere gli schemi relativi al campo di funzionamento","(7) - Per il campo di funzionamento di *HYHB* e *HYKOMB33AA, vedere gli schemi relativi al campo di funzionamento","(7) - Per il campo di funzionamento di *HYHB* e *HYKOMB33AA, vedere gli schemi relativi al campo di funzionamento"]