{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":8,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CTXF20F5V1B","CTXF25F5V1B","CTXF35F5V1B"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.029"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.023"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco","Bianco","Bianco"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","286","286","286"]
["","","","Larghezza","mm","770","770","770"]
["","","","Profondità","mm","225","225","225"]
["Peso","Unità","","","kg","8.5","8.5","9"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Alta","m³/min","9.8","9.8","10.9"]
["","","","Medio","m³/min","8","8","7"]
["","","","Bassa","m³/min","6","6","5.7"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","4.3","4.3","4.6"]
["","","Riscaldamento","Alta","m³/min","10.4","10.4","9.3"]
["","","","Medio","m³/min","8.3","8.4","7.5"]
["","","","Bassa","m³/min","6.2","6.4","6"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","5.3","5.3","5.2"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","53","54","54"]
["","Riscaldamento","","","dBA","55","55","56"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","39","40","56"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Medio","dBA","33","33"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Bassa","dBA","25","26"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","20","20"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","39","40","40"]
["Pressione sonora","Riscaldamento","","Medio","dBA","33","34","35"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Bassa","dBA","28","28","29"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","21","21","21"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","6","6","6"]
["","Gas","","DE","mm","9.5","9.5","9.5"]
["","Scarico","","","","18","18","18"]
["Sistemi di controllo","Telecomando infrarossi","","","","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93"]
["","Telecomando con cavo","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","1","1","1"]
["","Batterie a secco AAA","","","","2","2","2"]
["","Misure di sicurezza generali","","","","1","1","1"]
["","Manuale d’uso","","","","1","1","1"]
["","Viti di fissaggio unità interna","","","","2","2","2"]
["","Telecomando a raggi infrarossi","","","","1","1","1"]
["","Piastra di montaggio","","","","1","1","1"]
["","Supporto del telecomando","","","","1","1","1"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-440","220-440","220-440"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)"]
["","","","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]