{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":28,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYA-DK-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYAL100DK125CB","CYAL100DK125CS","CYAM100DK80CB","CYAM100DK80CS","CYAS100DK80CB","CYAS100DK80CS","CYAL150DK200CB","CYAL150DK200CS","CYAM150DK80CB","CYAM150DK80CS","CYAS150DK80CB","CYAS150DK80CS","CYAL200DK250CB","CYAL200DK250CS","CYAM200DK100CB","CYAM200DK100CS","CYAS200DK100CB","CYAS200DK100CS","CYAL250DK250CB","CYAL250DK250CS","CYAM250DK140CB","CYAM250DK140CS","CYAS250DK140CB","CYAS250DK140CS"]
["Potenza assorbita","Solo ventilazione","Nom.","kW","0.48","0.48","0.27","0.27","0.1426","0.1426","0.7245","0.7245","0.4","0.4","0.2139","0.2139","0.96","0.96","0.53","0.53","0.28","0.28","1.2","1.2","0.67","0.67","0.36","0.36"]
["","Riscaldamento","Nom.","kW","0.48","0.48","0.27","0.27","0.1426","0.1426","0.7245","0.7245","0.4","0.4","0.2139","0.2139","0.96","0.96","0.53","0.53","0.28","0.28","1.2","1.2","0.67","0.67","0.36","0.36"]
["Larghezza porta","Max.","","m","1","1","1","1","1","1","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","2","2","2","2","2","2","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5"]
["Altezza porta","Max.","","m","3","3","2.5","2.5","2.3","2.3","3","3","2.5","2.5","2.3","2.3","3","3","2.5","2.5","2.3","2.3","3","3","2.5","2.5","2.3","2.3"]
["Dimensioni","Unità","Altezza","mm","370","370","270","270","270","270","370","370","270","270","270","270","370","370","270","270","270","270","370","370","270","270","270","270"]
["","","Larghezza","mm","1000","1000","1000","1000","1000","1000","1500","1500","1500","1500","1500","1500","2000","2000","2000","2000","2000","2000","2500","2500","2500","2500","2500","2500"]
["","","Profondità","mm","1105","1105","821","821","821","821","1105","1105","821","821","821","821","1105","1105","821","821","821","821","1105","1105","821","821","821","821"]
["Peso","Unità","","kg","81","81","68","68","59","59","118","118","88","88","83","83","151","151","111","111","102","102","190","190","136","136","129","129"]
["Rivestimento","Colore","","","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006"]
["","Materiale","","","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata"]
["Altezza a soffitto richiesta >-=-mm","mm","","","520","520","420","420","420","420","520","520","420","420","420","420","520","520","420","420","420","420","520","520","420","420","420","420"]
["Refrigerante","Tipo","","","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","DE","mm","9.52","9.52","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","DE","mm","15.9","15.9","12.7","12.7","12.7","12.7","19.1","19.1","12.7","12.7","12.7","12.7","19.1","19.1","15.9","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["Alimentazione","Alimentazione-=-Frequenza","Frequenza","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Alimentazione-=-Tensione","Tensione","","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]