{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYQL-DK-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYQL100DK125FBN","CYQL100DK125FSN","CYQL150DK200FBN","CYQL150DK200FSN","CYQL250DK250FSN","CYQL200DK250FSN","CYQL250DK250FBN","CYQL200DK250FBN"]
["Larghezza porta","Max.","","m","1.0","1.0","1.5","1.5","2.5","2.0","2.5","2.0"]
["Refrigerante","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","1,000","1,000","1,500","1,500","2,500","2,000","2,500","2,000"]
["","","Profondità","mm","774","774","774","774","774","774","774","774"]
["","","Altezza","mm","370","370","370","370","370","370","370","370"]
["Rivestimento","Materiale","","","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata","Lamiera di acciaio galvanizzata"]
["","Colore","","","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9006","RAL9006","RAL9016","RAL9016"]
["Peso","Unità","","kg","76","76","100","100","157","126","157","126"]
["Altezza porta","Max.","","m","3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4)","3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4)","3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4)","3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4)","3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4)","3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4)","3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4)","3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4)"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","DE","mm","16.0","16.0","19.0","19.0","22.0","22.0","22.0","22.0"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","Nom.","kW","","","","1.13"]
["","Solo ventilazione","Nom.","kW","0.75","0.75","1.13","1.13","1.88","1.50","1.88","1.50"]
["Altezza a soffitto richiesta >","mm","","","520","520","520","520","520","520","520","520"]
["Power supply","Frequenza","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Note","","","","(1) - Livello di installazione B: impostazione standard, per maggiori informazioni consultare le schede tecniche o il manuale di installazione (disponibile un solo livello di installazione)","(1) - Livello di installazione B: impostazione standard, per maggiori informazioni consultare le schede tecniche o il manuale di installazione (disponibile un solo livello di installazione)","(1) - Livello di installazione B: impostazione standard, per maggiori informazioni consultare le schede tecniche o il manuale di installazione (disponibile un solo livello di installazione)","(1) - Livello di installazione B: impostazione standard, per maggiori informazioni consultare le schede tecniche o il manuale di installazione (disponibile un solo livello di installazione)","(1) - Livello di installazione B: impostazione standard, per maggiori informazioni consultare le schede tecniche o il manuale di installazione (disponibile un solo livello di installazione)","(1) - Livello di installazione B: impostazione standard, per maggiori informazioni consultare le schede tecniche o il manuale di installazione (disponibile un solo livello di installazione)","(1) - Livello di installazione B: impostazione standard, per maggiori informazioni consultare le schede tecniche o il manuale di installazione (disponibile un solo livello di installazione)","(1) - Livello di installazione B: impostazione standard, per maggiori informazioni consultare le schede tecniche o il manuale di installazione (disponibile un solo livello di installazione)"]
["","","","","(2) - Condizioni ideali: centro commerciale coperto o entrata con porte girevoli","(2) - Condizioni ideali: centro commerciale coperto o entrata con porte girevoli","(2) - Condizioni ideali: centro commerciale coperto o entrata con porte girevoli","(2) - Condizioni ideali: centro commerciale coperto o entrata con porte girevoli","(2) - Condizioni ideali: centro commerciale coperto o entrata con porte girevoli","(2) - Condizioni ideali: centro commerciale coperto o entrata con porte girevoli","(2) - Condizioni ideali: centro commerciale coperto o entrata con porte girevoli","(2) - Condizioni ideali: centro commerciale coperto o entrata con porte girevoli"]
["","","","","(3) - Condizioni normali: poco vento diretto, assenza di porte aperte opposte, edificio solo a piano terra","(3) - Condizioni normali: poco vento diretto, assenza di porte aperte opposte, edificio solo a piano terra","(3) - Condizioni normali: poco vento diretto, assenza di porte aperte opposte, edificio solo a piano terra","(3) - Condizioni normali: poco vento diretto, assenza di porte aperte opposte, edificio solo a piano terra","(3) - Condizioni normali: poco vento diretto, assenza di porte aperte opposte, edificio solo a piano terra","(3) - Condizioni normali: poco vento diretto, assenza di porte aperte opposte, edificio solo a piano terra","(3) - Condizioni normali: poco vento diretto, assenza di porte aperte opposte, edificio solo a piano terra","(3) - Condizioni normali: poco vento diretto, assenza di porte aperte opposte, edificio solo a piano terra"]
["","","","","(4) - Condizioni non favorevoli: posizionamento negli angoli, ambiente a più piani e/o scale aperte","(4) - Condizioni non favorevoli: posizionamento negli angoli, ambiente a più piani e/o scale aperte","(4) - Condizioni non favorevoli: posizionamento negli angoli, ambiente a più piani e/o scale aperte","(4) - Condizioni non favorevoli: posizionamento negli angoli, ambiente a più piani e/o scale aperte","(4) - Condizioni non favorevoli: posizionamento negli angoli, ambiente a più piani e/o scale aperte","(4) - Condizioni non favorevoli: posizionamento negli angoli, ambiente a più piani e/o scale aperte","(4) - Condizioni non favorevoli: posizionamento negli angoli, ambiente a più piani e/o scale aperte","(4) - Condizioni non favorevoli: posizionamento negli angoli, ambiente a più piani e/o scale aperte"]
["","","","","(5) - Livello di pressione sonora (a 3m)","(5) - Livello di pressione sonora (a 3m)","(5) - Livello di pressione sonora (a 3m)","(5) - Livello di pressione sonora (a 3m)","(5) - Livello di pressione sonora (a 3m)","(5) - Livello di pressione sonora (a 3m)","(5) - Livello di pressione sonora (a 3m)","(5) - Livello di pressione sonora (a 3m)"]
["","","","","(6) - I collegamenti elettrici e delle tubazioni si trovano in cima all'unità","(6) - I collegamenti elettrici e delle tubazioni si trovano in cima all'unità","(6) - I collegamenti elettrici e delle tubazioni si trovano in cima all'unità","(6) - I collegamenti elettrici e delle tubazioni si trovano in cima all'unità","(6) - I collegamenti elettrici e delle tubazioni si trovano in cima all'unità","(6) - I collegamenti elettrici e delle tubazioni si trovano in cima all'unità","(6) - I collegamenti elettrici e delle tubazioni si trovano in cima all'unità","(6) - I collegamenti elettrici e delle tubazioni si trovano in cima all'unità"]
["","","","","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]