{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":21,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","DucoBox Energy Premium"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS Left","DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH Left","DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS Left","DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH Left","DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS Right","DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH Right","DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS Right","DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH Right","DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS Left","DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH Left","DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS Left","DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH Left","DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS Right","DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH Right","DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS Right","DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH Right"]
["Codice articolo","","","","","00004358","00004360","00004362","00004364","00004359","00004361","00004363","00004365","00004366","00004368","00004370","00004372","00004367","00004369","00004371","00004373"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Modalità scambio di calore","Nom.","Altissima","kW","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)"]
["","Modalità bypass","Nom.","Altissima","kW","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita","Lamiera in acciaio rivestita"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957"]
["","","","Larghezza","mm","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740"]
["","","","Profondità","mm","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585"]
["Peso","Unità","","","kg","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50Hz","Modalità scambio di calore","Altissima","m³/ora","325","325","325","325","325","325","325","325","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","","Modalità bypass","Altissima","m³/ora","325","325","325","325","325","325","325","325","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Prevalenza - 50Hz","","Altissima","Pa","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100"]
["Campo di funzionamento","Attorno all'unità","","","°CBS","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%","-5°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'90%"]
["Livello di pressione sonora - 50Hz","Modalità scambio di calore","","Altissima","dBA","52","52","52","52","52","52","52","52","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5"]
["","Modalità bypass","","Altissima","dBA","52","52","52","52","52","52","52","52","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5"]
["Tipo di scambiatore di calore","","","","","Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore di tipo sensibile aria-aria a flusso incrociato"]
["Elemento dello scambiatore di calore","","","","","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene","PET/Polistirene"]
["Diametro canalizzazione di raccordo","mm","","","","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190","Diametro interno Ø160 / Diametro esterno Ø190"]
["Modalità di funzionamento","","","","","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo","Modalità scambio termico, Modalità bypass, Modalità protezione antigelo"]
["Classe CES","","","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Portata massima con ESP a 100 Pa","Portata","","","m³/ora","327","327","327","327","327","327","327","327","405","405","405","405","405","405","405","405"]
["Potenza sonora (Lwa)","dB","","","","41","41","41","41","41","41","41","41","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["Consumo annuale elettricità","kWh/a","","","","112.4","112.4","112.4","112.4","112.4","112.4","112.4","112.4","127.5","127.5","127.5","127.5","127.5","127.5","127.5","127.5"]
["Risparmio annuale sul riscaldamento","Condizioni climatiche medie","","","kWh/a","4673","4673","4673","4673","4673","4673","4673","4673","4652","4652","4652","4652","4652","4652","4652","4652"]
["","Clima rigido","","","kWh/a","9141","9141","9141","9141","9141","9141","9141","9141","9100","9100","9100","9100","9100","9100","9100","9100"]
["","Clima mite","","","kWh/a","2113","2113","2113","2113","2113","2113","2113","2113","2104","2104","2104","2104","2104","2104","2104","2104"]
["Alimentazione","Fase","","","","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase","Messa a terra monofase"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max","(1) - A portata max"]
["","","","","","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora","(2) - A 250 m3/ora"]
["","","","","","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora","(3) - A 100 m3/ora"]
["","","","","","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora","(4) - A 325 m3/ora"]
["","","","","","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora","(5) - A 332 m3/ora"]
["","","","","","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora","(6) - A 401 m3/ora"]