{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EAVH-D6VG"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EAVH16S18DA6VG","EAVH16S23DA6VG"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1650","1850"]
["","","","Larghezza","mm","595","595"]
["","","","Profondità","mm","625","625"]
["Peso","Unità","","","kg","109","118"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","30.0 (6)","30.0 (6)"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Max.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","0 (7)","0 (7)"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Max.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["Alimentazione","Nome","","","","Vedi nota 9","Vedi nota 9"]
["Riscaldatore elettrico","Alimentazione","","Nome","","6V3","6V3"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frequenza","Hz","50","50"]
["","","","Tensione","V","230","230"]
["","Fusibili consigliati","","","A","20.000 (10)","20.000 (10)"]
["Note","","","","","(1) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(1) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi)."]
["","","","","","(2) - Si basa su un dT di 45 K","(2) - Si basa su un dT di 45 K"]
["","","","","","(3) - Comprese tubazioni + riscaldatore di riserva; escluso vaso di espansione","(3) - Comprese tubazioni + riscaldatore di riserva; escluso vaso di espansione"]
["","","","","","(4) - Esclusa l'acqua nell'unità. Il contenuto minimo d'acqua è sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Durante le procedure più delicate potrebbe occorrere un quantitativo maggiore di acqua.","(4) - Esclusa l'acqua nell'unità. Il contenuto minimo d'acqua è sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Durante le procedure più delicate potrebbe occorrere un quantitativo maggiore di acqua."]
["","","","","","(5) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°.","(5) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Valore misurato in camera anecoica a distanza di 1 m dall’unità. Valore relativo, dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Livello di pressione sonora misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in ambiente con temp. esterna di 20°C.","(6) - Valore misurato in camera anecoica a distanza di 1 m dall’unità. Valore relativo, dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Livello di pressione sonora misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in ambiente con temp. esterna di 20°C."]
["","","","","","(7) - Consultare i dati relativi al campo di funzionamento dell’unità.","(7) - Consultare i dati relativi al campo di funzionamento dell’unità."]
["","","","","","(8) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(8) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione"]
["","","","","","(9) - Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)","(9) - Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)"]