{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EAVX-D9WG / EPGA011-016DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EAVX16S18DA9WG / EPGA11DAV3","EAVX16S23DA9WG / EPGA11DAV3","EAVX16S18DA9WG / EPGA14DAV3","EAVX16S23DA9WG / EPGA14DAV3","EAVX16S18DA9WG / EPGA16DAV3","EAVX16S23DA9WG / EPGA16DAV3"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Profilo di carico dichiarato","","","","L","XL","L","XL"]
["","Condizioni climatiche medie","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","","","A","A","A","A"]
["COP","","","","","5.15, 3.88","5.15, 3.88","4.99 (1), 3.65 (2)","4.99 (1), 3.65 (2)","4.78 (1), 3.71 (2)","4.78 (1), 3.71 (2)"]
["Unità interna","","","","","EAVX16S18DA9W","EAVX16S23DA9W","EAVX16S18DA9W","EAVX16S23DA9W","EAVX16S18DA9W","EAVX16S23DA9W"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","","","11.1 (1), 11.9 (2)","11.1 (1), 11.9 (2)","13.5 (1), 11.9 (2)","13.5 (1), 11.9 (2)"]
["EER","","","","","4.75, 3.23","4.75, 3.23","4.09 (1), 2.99 (2)","4.09 (1), 2.99 (2)","3.94 (1), 2.99 (2)","3.94 (1), 2.99 (2)"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","","","14.5 (1), 14.5 (2)","14.5 (1), 14.5 (2)","16.5 (1), 15.6 (2)","16.5 (1), 15.6 (2)"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","","","2.72 (1), 3.97 (2)","2.72 (1), 3.97 (2)","3.42 (1), 3.97 (2)","3.42 (1), 3.97 (2)"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","","","2.91 (1), 3.96 (2)","2.91 (1), 3.96 (2)","3.45 (1), 4.21 (2)","3.45 (1), 4.21 (2)"]
["Note","","","","","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","11.1, 11.3","11.1, 11.3"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","10.5, 10.7","10.5, 10.7"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Nom.","kW","2.16, 2.91","2.16, 2.91"]
["","Raffrescamento","","Nom.","kW","2.21, 3.30","2.21, 3.30"]
["","Acqua calda sanitaria da 10°C a 50°C","","Nom.","kWh","2.67","3.08"]
["Tempi di riscaldamento da 10°C a 50°C-=-ora","ora","","","","9h20min ad una temperatura esterna di 7°C","9h20min ad una temperatura esterna di 7°C"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Riscaldamento acqua calda sanitaria-=-Generale-=-Profilo di carico dichiarato","","L","XL"]
["","Condizioni climatiche medie","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A","A"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","3.32","3.32"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++","A++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","4.44","4.44"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A+++","A+++"]