{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH11DF6V","EBBH11DJ6V","EBBH16DF6V","EBBH16DJ6V"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco + nero","Bianco + nero","Bianco + nero","Bianco + nero"]
["","Materiale","","","","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","840","840","840","840"]
["","","","Larghezza","mm","440","440","440","440"]
["","","","Profondità","mm","390","390","390","390"]
["Peso","Unità","","","kg","52.5","52.5","54.5","54.5"]
["PED","Categoria","","","","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","44 (3)","44 (3)","44 (3)","44 (3)"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","30 (4)","30 (4)","30 (4)","30 (4)"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","15 (5)","15 (5)","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Max.","°C","60 (5)","60 (5)","60 (5)","60 (5)"]
["","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","10 (5)","10 (5)","10 (5)","10 (5)"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","22 (5)","22 (5)","22 (5)","22 (5)"]
["Alimentazione","Nome","","","","Vedi nota 6","Vedi nota 6","Vedi nota 6","Vedi nota 6"]
["Riscaldatore elettrico","Alimentazione","","Nome","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frequenza","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tensione","V","230","230","230","230"]
["","Fusibili consigliati","","","A","20 (7)","20.000 (7)","20 (7)","20.000 (7)"]
["Note","","","","","(1) - L'area operativa è ampliata alle portate più basse, in funzione della modalità di funzionamento; fare riferimento alla curva per bassa prevalenza.","(1) - L'area operativa è ampliata alle portate più basse, in funzione della modalità di funzionamento; fare riferimento alla curva per bassa prevalenza.","(1) - L'area operativa è ampliata alle portate più basse, in funzione della modalità di funzionamento; fare riferimento alla curva per bassa prevalenza.","(1) - L'area operativa è ampliata alle portate più basse, in funzione della modalità di funzionamento; fare riferimento alla curva per bassa prevalenza."]
["","","","","","(2) - Escluso il volume d'acqua nell'unità. Questo volume garantisce un'energia di sbrinamento sufficiente per tutte le applicazioni; tuttavia, è possibile moltiplicare questo volume per 0,66 se il setpoint di riscaldamento è ≥ 45° C (ad es. unità fan coil)","(2) - Escluso il volume d'acqua nell'unità. Questo volume garantisce un'energia di sbrinamento sufficiente per tutte le applicazioni; tuttavia, è possibile moltiplicare questo volume per 0,66 se il setpoint di riscaldamento è ≥ 45° C (ad es. unità fan coil)","(2) - Escluso il volume d'acqua nell'unità. Questo volume garantisce un'energia di sbrinamento sufficiente per tutte le applicazioni; tuttavia, è possibile moltiplicare questo volume per 0,66 se il setpoint di riscaldamento è ≥ 45° C (ad es. unità fan coil)","(2) - Escluso il volume d'acqua nell'unità. Questo volume garantisce un'energia di sbrinamento sufficiente per tutte le applicazioni; tuttavia, è possibile moltiplicare questo volume per 0,66 se il setpoint di riscaldamento è ≥ 45° C (ad es. unità fan coil)"]
["","","","","","(3) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°.","(3) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°.","(3) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°.","(3) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'acustica dell'ambiente. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(4) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'acustica dell'ambiente. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(4) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'acustica dell'ambiente. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(4) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'acustica dell'ambiente. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(5) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(5) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(5) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(5) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]
["","","","","","(6) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata.","(6) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata.","(6) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata.","(6) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata."]
["","","","","","(7) - Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)","(7) - Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)","(7) - Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)","(7) - Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)"]
["","","","","","(8) - Scegliere il diametro e il tipo in conformità alle normative locali e nazionali","(8) - Scegliere il diametro e il tipo in conformità alle normative locali e nazionali","(8) - Scegliere il diametro e il tipo in conformità alle normative locali e nazionali","(8) - Scegliere il diametro e il tipo in conformità alle normative locali e nazionali"]