{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D9W / ERLA-DW17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH16DF9W / ERLA16DAW17","EBBH16DF9W / ERLA16D2W17"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","16.0 (1) (2)","16.0 (2) (1)"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Nom.","kW","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)"]
["COP","","","","","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","3.32","3.32"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++","A++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","4.61","4.61"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A+++","A+++"]
["Note","","","","","(1) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(4) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(5) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°.","(5) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°."]