{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBSX-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBSX11P30DG","EBSX11P50DG","EBSX16P30DG","EBSX16P50DG","EBSX11P30DF (Archived)","EBSX11P50DF (Archived)","EBSX16P30DF (Archived)","EBSX16P50DF (Archived)"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco opaco (RAL9016) / Nero opaco (RAL9017)","Bianco opaco (RAL9016) / Nero opaco (RAL9017)","Bianco opaco (RAL9016) / Nero opaco (RAL9017)","Bianco opaco (RAL9016) / Nero opaco (RAL9017)","Bianco opaco (RAL9016) / Nero opaco (RAL9017)","Bianco opaco (RAL9016) / Nero opaco (RAL9017)","Bianco opaco (RAL9016) / Nero opaco (RAL9017)","Bianco opaco (RAL9016) / Nero opaco (RAL9017)"]
["","Materiale","","","","Polipropilene resistente agli urti","Polipropilene resistente agli urti","Polipropilene resistente agli urti","Polipropilene resistente agli urti","Polipropilene resistente agli urti","Polipropilene resistente agli urti","Polipropilene resistente agli urti","Polipropilene resistente agli urti"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1893","1910","1893","1910","1893","1910","1893","1910"]
["","","","Larghezza","mm","594","792","594","792","594","792","594","792"]
["","","","Profondità","mm","680","817","680","817","680","817","680","817"]
["Peso","Unità","","","kg","93","114","93","114","93","114","93","114"]
["PED","Categoria","","","","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Carica","","","kg","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","2.57","2.57","2.57","2.57","2.57","2.57","2.57","2.57"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","44.7","44.7","49.0","49.0","44.7","44.7","49.0","49.0"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","36.8","36.8","40.3","40.3","36.8","36.8","40.3","40.3"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["","","","Max.","°C","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["","","","Max.","°C","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897"]
["","","","","","(2) - Fare riferimento allo schema sui limiti operativi","(2) - Fare riferimento allo schema sui limiti operativi","(2) - Fare riferimento allo schema sui limiti operativi","(2) - Fare riferimento allo schema sui limiti operativi","(2) - Fare riferimento allo schema sui limiti operativi","(2) - Fare riferimento allo schema sui limiti operativi","(2) - Fare riferimento allo schema sui limiti operativi","(2) - Fare riferimento allo schema sui limiti operativi"]