{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVH-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVH11S18DJ9W","EBVH16S18DJ9W","EBVH16S23DJ9W"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco + nero","Bianco + nero","Bianco + nero"]
["","Materiale","","","","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1655","1655","1855"]
["","","","Larghezza","mm","595","595","595"]
["","","","Profondità","mm","634","634","634"]
["Peso","Unità","","","kg","124","124","133"]
["PED","Categoria","","","","Categoria II","Categoria II","Categoria II"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","44.0 (4)","44.0","44.0"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","30.0 (4)","30.0","30.0"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","15 (5)","15","15"]
["","","","Max.","°C","60 (5)","60","60"]
["","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","10 (5)","10","10"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","5 (5)","5","5"]
["","","","Max.","°C","22 (5)","22","22"]
["Alimentazione","Nome","","","","Vedi nota 6","Vedi nota 6","Vedi nota 6"]
["Riscaldatore elettrico","Alimentazione","","Nome","","9W","9W","9W"]
["","","","Fase","","3~","3~","3~"]
["","","","Frequenza","Hz","50","50","50"]
["","","","Tensione","V","400","400","400"]
["","Fusibili consigliati","","","A","20 (7)","20","20"]
["Note","","","","","(1) - L'area operativa è ampliata alle portate più basse, in funzione della modalità di funzionamento; fare riferimento alla curva per bassa prevalenza.","(1) - L'area operativa è ampliata alle portate più basse, in funzione della modalità di funzionamento; fare riferimento alla curva per bassa prevalenza.","(1) - L'area operativa è ampliata alle portate più basse, in funzione della modalità di funzionamento; fare riferimento alla curva per bassa prevalenza."]
["","","","","","(2) - Si basa su un dT di 45 K","(2) - Si basa su un dT di 45 K","(2) - Si basa su un dT di 45 K"]
["","","","","","(3) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(3) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(3) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione"]
["","","","","","(4) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°.","(4) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°.","(4) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(5) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(5) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]
["","","","","","(6) - Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)","(6) - Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)","(6) - Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)"]