{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHFH-D3V / ERLA-DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHFH03S18DJ3V / ERLA03DAV3","EHFH03S18DA3V / ERLA03DAV3"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","","kW","1.26 (1)"]
["","Nom.","","","kW","3.59 (1), 3.53 (2)","3.50 (1) (2)"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","","kW","1.8 (1)"]
["","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","3.44 (1), 3.49 (2)"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Nom.","kW","0.720 (1), 1.21 (2)","0.710 (1), 1.19 (2)"]
["","Raffrescamento","","Min.","kW","0.62 (1), 1.17 (2)"]
["","Acqua calda sanitaria da 10°C a 50°C","","Nom.","kWh","2.58"]
["Tempi di riscaldamento da 10°C a 50°C-=-ora","ora","","","","1h35min"]
["COP","","","","","5.00 (1), 2.94 (2)","4.91 (1), 2.95 (2)"]
["EER","","","","","5.60 (1), 3.03 (2)"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Riscaldamento acqua calda sanitaria-=-Generale-=-Profilo di carico dichiarato","","L","L"]
["","Condizioni climatiche medie","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","3.23"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","4.40"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Note","","","","","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condizione 5: Raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 55°C (DT = 8°C)","(2) - Condizione 5: Raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 55°C (DT = 8°C)"]
["","","","","","(3) - Ta raffreddamento 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) - Ta riscaldamento BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]