{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHFH-D3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHFH03S18DJ3V","EHFH03S18DA3V"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco + nero","Bianco + nero"]
["","Materiale","","","","Piastra di lamiera rivestita","Resina, Lamiera"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1,655","1,655"]
["","","","Larghezza","mm","595","595"]
["","","","Profondità","mm","625","634"]
["Peso","Unità","","","kg","119"]
["PED","Categoria","","","","Art4.3, Vedi nota 1"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","42 (4)","42"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","28 (5)","28"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","0 (6)"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["Alimentazione","Nome","","","","Vedi nota 7","Vedi nota 4"]
["","Fase","","","","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230"]
["Riscaldatore elettrico","Alimentazione","","Nome","","3V3","3V3"]
["","","","Fase","","1~","1~"]
["","","","Frequenza","Hz","50","50"]
["","","","Tensione","V","230","230"]
["","Fusibili consigliati","","","A","16.000","16.000"]
["Note","","","","","(1) - Categoria unità PED: Art3§3: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897"]
["","","","","","(2) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(2) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(3) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(3) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro. Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(4) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro. Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(6) - Consultare i dati relativi al campo di funzionamento dell’unità."]
["","","","","","(7) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata."]
["","","","","","(8) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi)."]