{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHSHB-E / ERGA-EVH7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHSHB08P30EF / ERGA08EAV3H7","EHSHB08P50EF / ERGA08EAV3H7","EHSHB08P30EG / ERGA08EAV3H7","EHSHB08P50EG / ERGA08EAV3H7"]
["Unità interna","","","","","EHSHB08P30EF","EHSHB08P50EF","EHSHB08P30EG","EHSHB08P50EG"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","7.50 (1), 7.80 (2)","7.50 (1), 7.80 (2)","7.50 (1), 7.80 (2)","7.50 (1), 7.80 (2)"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Nom.","kW","1.63 (1), 2.23 (2)","1.63 (1), 2.23 (2)","1.63 (1), 2.23 (2)","1.63 (1), 2.23 (2)"]
["COP","","","","","4.60 (1), 3.50 (2)","4.60 (1), 3.50 (2)","4.60 (1), 3.50 (2)","4.60 (1), 3.50 (2)"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Riscaldamento acqua calda sanitaria-=-Generale-=-Profilo di carico dichiarato","","L","XL","L","XL"]
["","Condizioni climatiche medie","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A+","A+","A+","A+"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","3.32","3.32","3.32","3.32"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++","A++","A++","A++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","4.56","4.56","4.56","4.56"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Note","","","","","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]