{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHYKOMB-AA"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHYKOMB33AA"]
["Acqua calda sanitaria","Assorbimento di calore (valore calorifico lordo) Qnw","Nom.","Max","kW","36.3"]
["","","","Min","kW","8.4"]
["","Classe di comfort (EN13203)","","","","XL"]
["","Temperatura","","Max","°C","65"]
["","Assorbimento di calore (valore calorifico netto) Qnw","Nom.","Min","kW","7.6"]
["","","","Max","kW","32.7"]
["Gas combustibile","Temperatura","","Max","°C","70"]
["","Portata (G31)","","Max","kg/ora","53.6"]
["Aria di immissione","Concentrico","","","","60/100"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A"]
["","","","Profilo di carico dichiarato","","XL"]
["Dimensioni","Unità","Altezza","Struttura","mm","710"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Piastra di lamiera rivestita"]
["","Colore","","","","RAL9010"]
["Risc. amb.","Generale","","Classe efficienza stagionale riscaldamento ambienti","","A"]
["","","","ηs (Efficienza stagionale riscaldamento ambienti)","%","93"]
["Riscaldamento centralizzato","Assorbimento di calore Qn (valore calorifico lordo)","Nom.","Min","kW","8.4"]
["","","","Max","kW","30.0"]
["","Temperatura acqua","","Max","°C","90"]
["","Pn in uscita a 80/60°C","","Min","kW","7.5"]
["","","","Nom.","kW","26.6"]
["","Assorbimento di calore Qn (valore calorifico netto)","Nom.","Max","kW","27.0"]
["","","","Min","kW","7.6"]
["Gas","Attacco","","Diametro","mm","15"]
["","Consumi (G31)","","Min","m³/ora","0.30"]
["","","","Max","m³/ora","1.29"]
["","Classe NOx","","","","6"]