{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":6,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHH2E-PAV33"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHH2E260PAAV33"]
["Livello potenza sonora","Riscald. acqua calda sanitaria","","Unità interna","dBA","53"]
["","","","Outdoor unit","dBA","52"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A+"]
["","","","Impost. temp. termostato","°C","55"]
["","","","Profilo di carico dichiarato","","XL"]
["","Clima rigido","","AEC (Consumo elettrico annuale)","kWh","1,826"]
["","Clima mite","","AEC (Consumo elettrico annuale)","kWh","1,296"]
["","Condizioni climatiche medie","","AEC (Consumo elettrico annuale)","kWh","1,323"]
["Acqua calda equivalente","Max","","","l","342"]
["Pompa di calore","Automatic defrost start","","","°C","-2"]
["","Campo di funzionamento","T. esterna","Min.","°CBS","-7"]
["","","","Max.","°CBS","38"]
["","Casing","","Material","","Coperchio: Finitura superiore con EPP"]
["","","","Colore","","White body / black top"]
["","Pressione dell'impianto","","Max.","bar","7"]
["","Metodo di sbrinamento","","","","Attivo con valvola gas caldo"]
["COP","","","","","3.10 (1), 3.60 (2)"]
["Refrigerante","GWP","","","","1,430.0"]
["","Charge","","","kg","0.900"]
["","Tipo","","","","R-134a"]
["Compressor","Tipo","","","","Rotary non-inverter"]
["Dimensioni","Unità","","Diametro","mm","650"]
["","","","Altezza","mm","2,000"]
["Acqua calda sanitaria","Potenza","","Nom.","kW","1.8"]
["Serbatoio","Installazione","","Collegamento solare termico possibile","","Sì"]
["","Potenza elemento di riscaldamento integrato","","Nom.","kW","1.5"]
["","Rivestimento","","Materiale","","ABS in rilievo"]
["","","","Colore","","Bianco"]
["","Dimensioni","Unità","Altezza","mm","1,500"]
["","Campo di funzionamento","Lato acqua","Max.","°C","56"]
["","","","Min.","°C","10"]
["Peso","Unità imballata","","","kg","132"]
["","Unità","","Vuoto","kg","112"]
["","","","Piena","kg","358"]
["Luogo d'installazione","","","","","Interno"]
["IP class","","","","","IP-X4"]
["General","Product description","","Pompa di calore aria-acqua","","Sì"]
["","Dati Fornitore/Costruttore","","Nome e indirizzo","","ELIC - Via Pietro Zorutti 13/14, 33074 Fontanafredda ITALY"]
["Periodo di riscaldamento","Max.","","","hh:mm","10:14:00, 07:56:46"]
["Pompa di calore","Alimentazione","","Frequenza","Hz","50"]
["","","","Max. corrente di funzionamento","A","2"]
["","","","Fase","","1P"]
["","","","Tensione","V","230"]
["Serbatoio","Alimentazione","","Fase","","1P"]
["","","","Frequenza","Hz","50"]
["","","","Tensione","V","230"]
["Note","","","","","(1) - Conforme a EN16147-2011, temperatura ingresso 7°C, temperatura ambiente 20°C, ingresso acqua fredda 10°C"]
["","","","","","(2) - Conforme a EN16147-2011, temperatura ingresso 15°C, temperatura ambiente 20°C, ingresso acqua fredda 10°C"]
["","","","","","(3) - Temperatura interna: 29°CBS, 19°CBU; temperatura esterna: 46°CBS, 24°CBU"]
["","","","","","(4) - Temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU; temperatura esterna: 35°CBS, 24°CBU"]