{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":6,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHH2E-PAV33"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHH2E260PAAV33"]
["Periodo di riscaldamento","Max.","","","hh:mm","10:14:00, 07:56:46"]
["COP","","","","","3.10, 3.60"]
["Acqua calda sanitaria","Potenza","","Nom.","kW","1.8"]
["Acqua calda equivalente","Max","","","l","342"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","2000"]
["","","","Diametro","mm","650"]
["Peso","Unità","","Vuoto","kg","112"]
["","","","Piena","kg","358"]
["","Unità imballata","","","kg","132"]
["Luogo d'installazione","","","","","Interno"]
["Classe IP","","","","","IP-X4"]
["Compressore","Tipo","","","","Rotativo senza Inverter"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430.0"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","1.29"]
["","Carica","","","kg","0.900"]
["Pompa di calore","Rivestimento","","Colore","","Corpo bianco / parte superiore nera"]
["","Pannellatura","","Materiale","","Coperchio: Finitura superiore con EPP"]
["","Campo di funzionamento","T. esterna","Min.","°CBS","-7"]
["","","","Max.","°CBS","38"]
["","Metodo di sbrinamento","","","","Attivo con valvola gas caldo"]
["","Avvio automatico dello sbrinamento","","","°C","-2"]
["","Pressione dell'impianto","","Max.","bar","7"]
["Serbatoio","Campo di funzionamento","Lato acqua","Max.","°C","56"]
["","","","Min.","°C","10"]
["","Potenza elemento di riscaldamento integrato","","Nom.","kW","1.5"]
["","Rivestimento","","Colore","","Bianco"]
["","","","Materiale","","ABS in rilievo"]
["","Dimensioni","Unità","Altezza","mm","1500"]
["","Installazione","","Collegamento solare termico possibile","","Sì"]
["Generale","Descrizione prodotto","","Pompa di calore aria-acqua","","Sì"]
["","Dati Fornitore/Costruttore","","Nome e indirizzo","","ELIC - Via Pietro Zorutti 13/14, 33074 Fontanafredda ITALY"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Riscaldamento acqua calda sanitaria-=-Generale-=-Profilo di carico dichiarato","","XL"]
["","","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A+"]
["Riscald. acqua calda sanitaria","Generale","","Impost. temp. termostato","°C","55"]
["Potenza sonora","Riscald. acqua calda sanitaria","","Unità esterna","dBA","52"]
["Livello potenza sonora","Riscald. acqua calda sanitaria","","Unità interna","dBA","53"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Condizioni climatiche medie","","AEC (Consumo elettrico annuale)","kWh","1323"]
["","Clima freddo","","AEC (Consumo elettrico annuale)","kWh","1826"]
["","Clima caldo","","AEC (Consumo elettrico annuale)","kWh","1296"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","A+ ~ F"]
["Pompa di calore","Alimentazione","","Fase","","1P"]
["","","","Frequenza","Hz","50"]
["","","","Tensione","V","230"]
["","","","Max. corrente di funzionamento","A","2"]
["Serbatoio","Alimentazione","","Fase","","1P"]
["","","","Frequenza","Hz","50"]
["","","","Tensione","V","230"]
["Note","","","","","(1) - Conforme a EN16147-2011, temperatura ingresso 7°C, temperatura ambiente 20°C, ingresso acqua fredda 10°C"]
["","","","","","(2) - Conforme a EN16147-2011, temperatura ingresso 15°C, temperatura ambiente 20°C, ingresso acqua fredda 10°C"]