{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":7,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHHE-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHHE200CV3","EKHHE260CV3"]
["Periodo di riscaldamento","Max.","","","hh:mm","08:17:00","10:14:00"]
["COP","","","","","4.23","4.23"]
["Acqua calda sanitaria","Potenza","","Nom.","kW","1.82","1.82"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1607","1892"]
["","","","Diametro","mm","628","628"]
["Peso","Unità","","Vuoto","kg","85","97"]
["Dimensioni","Unità","Altezza","Integrato sull'unità interna","mm","1607","1892"]
["Peso","Unità imballata","","","kg","96","109"]
["Luogo d'installazione","","","","","Interno","Interno"]
["Compressore","Tipo","","","","Rotativo","Rotativo"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a","R-134a"]
["Pompa di calore","Nome","","","","EKHHE200CV3","EKHHE260CV3"]
["Refrigerante","GWP","","","","1430","1430"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","0.7","0.7"]
["","Carica","","","kg","1","1"]
["Pompa di calore","Capacità di riscaldamento","","","kW","0.43","0.43"]
["","Rivestimento","","Colore","","Bianco","Bianco"]
["","Dimensioni","Unità","Altezza","mm","1607","1892"]
["","","","Larghezza","mm","628","628"]
["","","","Profondità","mm","628","628"]
["","Peso","","Unità","kg","85","97"]
["","","","Unità imballata","kg","96","109"]
["","Luogo d'installazione","","","","Solo interno","Solo interno"]
["","Installazione","","Grado di protezione IP","","IP24","IP24"]
["","","","Distanza dalla parete","mm","200","200"]
["","Campo di funzionamento","T. esterna","Min.","°CBS","-7","-7"]
["","","","Max.","°CBS","43","43"]
["","Livello pressione sonora","","Nom.","dBA","50","50"]
["","","","Modalità notturna","dBA","50.0","50.0"]
["","Refrigerante","","Tipo","","R-134A","R-134A"]
["","","","GWP","","1430","1430"]
["","","","Carica","tCO2Eq","3.5","3.5"]
["","","","Carica","kg","1","1"]
["","Metodo di sbrinamento","","","","Sbrinamento con gas caldo","Sbrinamento con gas caldo"]
["","Pressione dell'impianto","","Max.","bar","7","7"]
["Serbatoio","Potenza elemento di riscaldamento integrato","","Nom.","kW","1.5","1.5"]
["","Rivestimento","","Colore","","Bianco","Bianco"]
["","","","Materiale","","Acciaio smaltato","Acciaio smaltato"]
["","Luogo d'installazione","","","","Solo interno","Solo interno"]
["","Installazione","","Grado di protezione IP","","IP24","IP24"]
["","","","Collegamento solare termico possibile","","No","No"]
["","","","Apertura ricircolo serbatoio","","No","No"]
["Generale","Descrizione prodotto","","Pompa di calore aria-acqua","","Sì","Sì"]
["","","","Identificativo modello","","EKHHE200CV3","EKHHE260CV3"]
["","Riscaldatore supplementare","","Tipo di energia assorbita","","Elettricità","Elettricità"]
["","Dati Fornitore/Costruttore","","Nome o marchio","","Daikin Europe N.V.","Daikin Europe N.V."]
["","LW(A) Livello di potenza sonora (conforme alla direttiva EN14825)","","Generale-=-LW(A) Livello di potenza sonora (conforme alla direttiva EN14825)-=-Interno-=-dBA","dBA","50","50"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Riscaldamento acqua calda sanitaria-=-Generale-=-Profilo di carico dichiarato","","L","XL"]
["Risc. acqua calda sanitaria","Generale","","Funzione per la regolazione del riscaldamento dell'acqua durante orari non di punta","","Sì","Sì"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A+","A+"]
["Riscald. acqua calda sanitaria","Generale","","Impost. temp. termostato","°C","55","55"]
["Potenza sonora","Riscald. acqua calda sanitaria","","Unità esterna","dBA","49","49"]
["Livello potenza sonora","Riscald. acqua calda sanitaria","","Unità interna","dBA","50","50"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Condizioni climatiche medie","","AEC (Consumo elettrico annuale)","kWh","758","1203"]
["","","","Qelec (Consumo elettrico giornaliero)","kWh","2.08","3.30"]
["","Clima freddo","","AEC (Consumo elettrico annuale)","kWh","979","1672"]
["","","","Qelec (Consumo elettrico giornaliero)","kWh","2.68","4.58"]
["","Clima caldo","","AEC (Consumo elettrico annuale)","kWh","698","1132"]
["","","","Qelec (Consumo elettrico giornaliero)","kWh","1.91","3.10"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","A+ ~ F","A+ ~ F"]
["Pompa di calore","Alimentazione","","Fase","","1P","1P"]
["","","","Frequenza","Hz","50","50"]
["","","","Tensione","V","230","230"]
["","","","Max. corrente di funzionamento","A","8.5","8.5"]
["","","","Uso locale consigliato","A","2.43","2.43"]
["Serbatoio","Alimentazione","","Fase","","1P","1P"]
["","","","Frequenza","Hz","50","50"]
["","","","Tensione","V","230","230"]