{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHHE-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHHE200CV3","EKHHE260CV3"]
["Livello potenza sonora","Riscald. acqua calda sanitaria","","Unità interna","dBA","50","50"]
["","","","Outdoor unit","dBA","49","49"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A+","A+"]
["","","","Impost. temp. termostato","°C","55","55"]
["","","","Funzione per la regolazione del riscaldamento dell'acqua durante orari non di punta","","Sì","Sì"]
["","","","Profilo di carico dichiarato","","L","XL"]
["","Clima rigido","","AEC (Consumo elettrico annuale)","kWh","979","1,672"]
["","","","Qelec (Consumo elettrico giornaliero)","kWh","2.68","4.58"]
["","Clima mite","","Qelec (Consumo elettrico giornaliero)","kWh","1.91","3.10"]
["","","","AEC (Consumo elettrico annuale)","kWh","698","1,132"]
["","Condizioni climatiche medie","","Qelec (Consumo elettrico giornaliero)","kWh","2.08","3.30"]
["","","","AEC (Consumo elettrico annuale)","kWh","758","1,203"]
["Pompa di calore","Campo di funzionamento","T. esterna","Min.","°CBS","-7","-7"]
["","","","Max.","°CBS","43","43"]
["","Casing","","Colore","","Bianco","Bianco"]
["","Pressione dell'impianto","","Max.","bar","7","7"]
["","Metodo di sbrinamento","","","","Sbrinamento con gas caldo","Sbrinamento con gas caldo"]
["","Capacità di riscaldamento","","","kW","0.43","0.43"]
["","Installazione","","Distanza dalla parete","mm","200","200"]
["","","","IP class","","IP24","IP24"]
["","Peso","","Unità","kg","85","97"]
["","","","Unità imballata","kg","96","109"]
["","Luogo d'installazione","","","","Solo interno","Solo interno"]
["","Livello pressione sonora","","Modalità notturna","dBA","50.0","50.0"]
["","","","Nom.","dBA","50","50"]
["","Name","","","","EKHHE200CV3","EKHHE260CV3"]
["","Refrigerante","","GWP","","1,430","1,430"]
["","","","Carica","kg","1","1"]
["","","","Tipo","","R-134A","R-134A"]
["","Dimensioni","Unità","Profondità","mm","628","628"]
["","","","Larghezza","mm","628","628"]
["","","","Altezza","mm","1,607","1,892"]
["COP","","","","","4.23","4.23"]
["Refrigerante","GWP","","","","1,430","1,430"]
["","Carica","","","kg","1","1"]
["","Tipo","","","","R-134a","R-134a"]
["Compressore","Tipo","","","","Rotativo","Rotativo"]
["Dimensioni","Unità","","Diametro","mm","628","628"]
["","","","Altezza","mm","1,607","1,892"]
["","","Altezza","Integrato sull'unità interna","mm","1,607","1,892"]
["Acqua calda sanitaria","Potenza","","Nom.","kW","1.82","1.82"]
["Serbatoio","Installazione","","Collegamento solare termico possibile","","No","No"]
["","","","IP class","","IP24","IP24"]
["","","","Apertura ricircolo serbatoio","","No","No"]
["","Potenza elemento di riscaldamento integrato","","Nom.","kW","1.5","1.5"]
["","Luogo d'installazione","","","","Solo interno","Solo interno"]
["","Rivestimento","","Materiale","","Acciaio smaltato","Acciaio smaltato"]
["","","","Colore","","Bianco","Bianco"]
["Peso","Unità imballata","","","kg","96","109"]
["","Unità","","Vuoto","kg","85","97"]
["Luogo d'installazione","","","","","Interno","Interno"]
["Generale","LW(A) Livello di potenza sonora (conforme alla direttiva EN14825)","","Interno","dB(A)","50","50"]
["","Descrizione prodotto","","Pompa di calore aria-acqua","","Sì","Sì"]
["","","","Model identifier","","EKHHE200CV3","EKHHE260CV3"]
["","Dati Fornitore/Costruttore","","Nome o marchio","","Daikin Europe N.V.","Daikin Europe N.V."]
["","Riscaldatore supplementare","","Tipo di energia assorbita","","Elettricità","Elettricità"]
["Periodo di riscaldamento","Max.","","","hh:mm","08:17:00","10:14:00"]
["Pompa di calore","Alimentazione","","Frequenza","Hz","50","50"]
["","","","Max. corrente di funzionamento","A","8.5","8.5"]
["","","","Fase","","1P","1P"]
["","","","Tensione","V","230","230"]
["","","","Uso locale consigliato","A","2.43","2.43"]
["Serbatoio","Alimentazione","","Fase","","1P","1P"]
["","","","Frequenza","Hz","50","50"]
["","","","Tensione","V","230","230"]