{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHWS-D3V3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHWS150D3V3","EKHWS180D3V3","EKHWS200D3V3","EKHWS250D3V3","EKHWS300D3V3"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco neutro","Bianco neutro","Bianco neutro","Bianco neutro","Bianco neutro"]
["","Materiale","","","","Acciaio rivestito in resina epossidica, Acciaio dolce ricoperto di resina epossidica","Acciaio rivestito in resina epossidica, Acciaio dolce ricoperto di resina epossidica","Acciaio rivestito in resina epossidica, Acciaio dolce ricoperto di resina epossidica","Acciaio rivestito in resina epossidica, Acciaio dolce ricoperto di resina epossidica","Acciaio rivestito in resina epossidica, Acciaio dolce ricoperto di resina epossidica"]
["Dimensioni","Unità","Altezza","Serbatoio","mm","1000","1164","1264","1535","1745"]
["","","","Diametro","mm","595","595","595","595","595"]
["Peso","Unità","","Vuoto","kg","45","50","53","58","63"]
["","","","Piena","kg","190","224","245","300","355"]
["Serbatoio","Volume acqua","","","l","145","174","192","242","292"]
["","Materiale","","","","Acciaio inox (EN 1.4521)","Acciaio inox (EN 1.4521)","Acciaio inox (EN 1.4521)","Acciaio inox (EN 1.4521)","Acciaio inox (EN 1.4521)"]
["","Max. temperatura acqua","","","°C","75","75","75","75","75"]
["","Classe di efficienza energetica","","","","B","B","B","B","B"]
["Scambiatore di calore","Acqua calda sanitaria","","Quantità","","1","1","1","1","1"]
["","","","Materiale tubo","","Acciaio inox (EN 1.4521)","Acciaio inox (EN 1.4521)","Acciaio inox (EN 1.4521)","Acciaio inox (EN 1.4521)","Acciaio inox (EN 1.4521)"]
["","","","Volume batteria interna","l","4.9","6.5","8.2","8.2","8.2"]
["","","","Pressione d'esercizio","bar","10","10","10","10","10"]
["Riscaldatore ausiliario","Capacità","","","kW","3","3","3","3","3"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","A+ ~ F","A+ ~ F","A+ ~ F","A+ ~ F","A+ ~ F"]
["Note","","","","","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897"]