{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":71,"n_cols":11,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKOMBG-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKOMBG22AAV1","EKOMBG22ABV1","EKOMBG28AAV1","EKOMBG28ABV1","EKOMBG33AAV1","EKOMBG33ABV1"]
["Acqua calda sanitaria","Assorbimento di calore (valore calorifico lordo) Qnw","Nom.","Max","kW","25.9","","23.3","","36.3"]
["","","","Min","kW","6.1","","7.9","","8.4"]
["","Classe di comfort (EN13203)","","","","L","","XL","","XL"]
["","Temperatura","","Max","°C","65","","65","","65"]
["","Assorbimento di calore (valore calorifico netto) Qnw","Nom.","Min","kW","5.5","","7.1","","7.6"]
["","","","Max","kW","23.3","","29.1","","32.7"]
["Gas combustibile","Temperatura","","Max","°C","70","","70","","70"]
["","Portata (G31)","","Max","kg/h","38.2","","47.9","","53.6"]
["Aria di immissione","Concentrico","","","","60/100","","60/100","","60/100"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A","","A","","A"]
["","","","Profilo di carico dichiarato","","L","","XL","","XL"]
["Dimensioni","Unità","Altezza","Struttura","mm","590","","650","","710"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Piastra di lamiera rivestita","","Piastra di lamiera rivestita","","Piastra di lamiera rivestita"]
["","Colore","","","","RAL9010","","RAL9010","","RAL9010"]
["Risc. amb.","Generale","","Classe efficienza stagionale riscaldamento ambienti","","A","","A","","A"]
["","","","ηs (Efficienza stagionale riscaldamento ambienti)","%","91","","92","","93"]
["Riscaldamento centrale","Assorbimento di calore Qn (valore calorifico lordo)","Nom.","Min","kW","6.1","","7.9","","8.4"]
["","","","Max","kW","25.9","","32.3","","36.3"]
["","Temperatura acqua","","Max","°C","90","","90","","90"]
["","Pn in uscita a 80/60°C","","Min","kW","6.0","","7.6","","8.3"]
["","","","Nom.","kW","22.6","","28.2","","32.0"]
["","Assorbimento di calore Qn (valore calorifico netto)","Nom.","Max","kW","23.3","","29.1","","32.7"]
["","","","Min","kW","5.5","","7.1","","7.6"]
["Gas","Attacco","","Diametro","mm","15","","15","","15"]
["","Consumi (G31)","","Min","m³/ora","0.21","","0.29","","0.30"]
["","","","Max","m³/ora","0.94","","1.19","","1.29"]
["","Classe NOx","","","","6","","6","","6"]
["","Attacco","","Diametro","mm","","15","","15","","15"]
["","Consumi (G20)","","Min","m³/ora","","0.58","","0.74","","0.79"]
["","","","Max","m³/ora","","2.42","","3.02","","3.39"]
["","Consumi (G25)","","Min","m³/ora","","0.62","","0.84","","0.89"]
["","","","Max","m³/ora","","2.82","","3.46","","3.92"]
["","Consumi (G31)","","Min","m³/ora","","0.21","","0.29","","0.30"]
["","","","Max","m³/ora","","0.94","","1.19","","1.29"]
["","Classe NOx","","","","","6","","6","","6"]
["","Livelli di NOx (G20)","","","mg/kWh","","28","","27","","36"]
["Riscaldamento centralizzato","Assorbimento di calore Qn (valore calorifico netto)","Nom.","Min","kW","","5.5","","7.1","","7.6"]
["","","","Max","kW","","23.3","","29.1","","32.7"]
["","Assorbimento di calore Qn (valore calorifico lordo)","Nom.","Min","kW","","6.1","","7.9","","8.4"]
["","","","Max","kW","","25.9","","32.3","","36.3"]
["","Pn in uscita a 80/60°C","","Min","kW","","6.0","","7.6","","8.3"]
["","","","Nom.","kW","","22.6","","28.2","","32.0"]
["","Potenza a 37/30°C","","Nom.","kW","","6.0","","7.6","","8.3"]
["","Temperatura acqua","","Max","°C","","90","","90","","90"]
["Acqua calda sanitaria","Assorbimento di calore (valore calorifico netto) Qnw","Nom.","Min","kW","","5.5","","7.1","","7.6"]
["","","","Max","kW","","23.3","","29.1","","32.7"]
["","Assorbimento di calore (valore calorifico lordo) Qnw","Nom.","Min","kW","","6.1","","7.9","","8.4"]
["","","","Max","kW","","25.9","","23.3","","36.3"]
["","Classe di comfort (EN13203)","","","","","L","","XL","","XL"]
["","Temperatura","","Max","°C","","65","","65","","65"]
["Aria di immissione","Concentrico","","","","","No","","No","","No"]
["Gas combustibile","Temperatura","","Max","°C","","70","","70","","70"]
["","Collegamento","","","mm","","60","","60","","60"]
["","Portata (G20)","","Max","kg/h","","38.9","","48.6","","54.4"]
["","Portata (G25)","","Max","kg/h","","38.9","","48.6","","54.4"]
["","Portata (G31)","","Max","kg/h","","38.2","","47.9","","53.6"]
["Rivestimento","Colore","","","","","RAL9010","","RAL9010","","RAL9010"]
["","Materiale","","","","","Piastra di lamiera rivestita","","Piastra di lamiera rivestita","","Piastra di lamiera rivestita"]
["Dimensioni","Unità","Altezza","Struttura","mm","","590","","650","","710"]
["","","","Larghezza","mm","","450","","450","","450"]
["","","","Profondità","mm","","240","","240","","240"]
["Peso","Unità","","Vuoto","kg","","30","","33","","36"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Riscaldamento acqua calda sanitaria-=-Generale-=-Profilo di carico dichiarato","","","L","","XL","","XL"]
["","","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","","A","","A","","A"]
["Riscaldamento ambienti","Generale","","Classe efficienza stagionale riscaldamento ambienti","","","A","","A","","A"]