{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELSHB-E"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELSHB12P30EG","ELSHB12P50EG","ELSHB12P50EF","ELSHB12P30EF"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco opaco (RAL9016) / Nero opaco (RAL9017)","Bianco opaco (RAL9016) / Nero opaco (RAL9017)","Bianco opaco (RAL9016) / Nero opaco (RAL9017)","Bianco opaco (RAL9016) / Nero opaco (RAL9017)"]
["","Materiale","","","","Polipropilene resistente agli urti","Polipropilene resistente agli urti","Polipropilene resistente agli urti","Polipropilene resistente agli urti"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1,891","1,910","1,910","1,893"]
["","","","Larghezza","mm","594","792","792","594"]
["","","","Profondità","mm","680","817","817","680"]
["Peso","Unità","","","kg","93.0","115","91.0","76.0"]
["PED","Categoria","","","","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","44.7","44.7","44.7","44.7"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","36.8","36.8","36.8","36.8"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","15 (3)","15 (3)","15","15"]
["","","","Max.","°C","65 (3)","65 (3)","65","65"]
["","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","10 (3)","10 (3)","10","10"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","5 (3)","5 (3)","5","5"]
["","","","Max.","°C","22 (3)","22 (3)","22","22"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - L'area operativa è ampliata alle portate più basse, in funzione della modalità di funzionamento; fare riferimento alla curva per bassa prevalenza.","(1) - L'area operativa è ampliata alle portate più basse, in funzione della modalità di funzionamento; fare riferimento alla curva per bassa prevalenza.","(1) - L'area operativa è ampliata alle portate più basse, in funzione della modalità di funzionamento; fare riferimento alla curva per bassa prevalenza.","(1) - L'area operativa è ampliata alle portate più basse, in funzione della modalità di funzionamento; fare riferimento alla curva per bassa prevalenza."]
["","","","","","(2) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(2) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(2) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(2) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897"]
["","","","","","(3) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(3) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(3) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(3) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]