{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELSX-E / ERRA-EW17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELSX12P30EG / ERRA08EAW17","ELSX12P50EG / ERRA08EAW17","ELSX12P30EG / ERRA10EAW17","ELSX12P50EG / ERRA10EAW17","ELSX12P30EG / ERRA12EAW17","ELSX12P50EG / ERRA12EAW17"]
["Unità interna","","","","","ELSX12P30EG","ELSX12P50EG","ELSX12P30EG","ELSX12P50EG","ELSX12P30EG","ELSX12P50EG"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","","kW","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Max.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Min.","kW","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)"]
["","","","Max.","kW","1.63 (5)","1.63 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)"]
["","Raffrescamento","","Nom.","kW","2.08 (3), 1.13 (4)","2.08 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)"]
["","Acqua calda sanitaria da 10°C a 50°C","","Nom.","kWh","3.44 (6)","4.65 (6)","3.44 (6)","4.65 (6)","3.44 (6)","4.65 (6)"]
["Tempi di riscaldamento da 10°C a 50°C-=-ora","ora","","","","2h29min","3h45min","2h29min","3h45min","2h29min","3h45min"]
["COP","","","","","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)"]
["EER","","","","","3.28 (3), 5.75 (4)","3.28 (3), 5.75 (4)","5.75 (4)","5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Riscaldamento acqua calda sanitaria-=-Generale-=-Profilo di carico dichiarato","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Condizioni climatiche medie","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","4.95","4.95","4.98","4.98","4.98","4.98"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Note","","","","","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511"]
["","","","","","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147."]
["","","","","","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità"]