{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVH-E9W / ERRA08-12EW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVH12S18EJ9W / ERRA08EAW1","ELVH12S23EJ9W / ERRA08EAW1","ELVH12S18EJ9W / ERRA10EAW1","ELVH12S23EJ9W / ERRA10EAW1","ELVH12S18EJ9W / ERRA12EAW1","ELVH12S23EJ9W / ERRA12EAW1"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","","kW","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45"]
["","Nom.","","","kW","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17"]
["","Max.","","","kW","7.95","7.95","9.25","9.25","9.97","9.97"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Min.","kW","0.70","0.70","0.70","0.70","0.70","0.70"]
["","","","Nom.","kW","1.21","1.21","1.21","1.21","1.21","1.21"]
["","","","Max.","kW","1.63","1.63","1.98","1.98","2.21","2.21"]
["","Acqua calda sanitaria da 10°C a 50°C","","Nom.","kWh","2.54","3.09","2.54","3.09","2.54","3.09"]
["Tempi di riscaldamento da 10°C a 50°C-=-ora","ora","","","","1h 51min","2h 10min","1h 51min","2h 10min","1h 51min","2h 10min"]
["COP","","","","","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Riscaldamento acqua calda sanitaria-=-Generale-=-Profilo di carico dichiarato","","L","L","L","L","L","L"]
["","Condizioni climatiche medie","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","3.42","3.42","3.43","3.43","3.53","3.53"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","4.81","4.81","4.84","4.84","4.84","4.84"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Note","","","","","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511"]
["","","","","","(4) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(4) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(4) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(4) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(4) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(4) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147."]
["","","","","","(5) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(5) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(5) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(5) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(5) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(5) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità"]