{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV3","EPGA14DAV3","EPGA16DAV3"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","48.0 (2)","49.0 (2)","52.0 (2)"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","55.0 (3)","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Sound power level","Riscaldamento","","Nom.","dBA","64.0 (1)","64.0 (1)","66.0 (1)"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","68.0 (1)","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Refrigerante","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Carica","","","kg","3.50","3.50","3.50"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","1,160","1,160","1,160"]
["","","","Profondità","mm","380","380","380"]
["","","","Altezza","mm","1,440","1,440","1,440"]
["Peso","Unità","","","kg","143","143","143"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","","Max.","°CBS","43","43","43"]
["","","","Min.","°CBS","10","10","10"]
["","Acqua calda sanitaria","","Min.","°CBS","-28","-28","-28"]
["","","","Max.","°CBS","35","35","35"]
["Attacchi tubazioni","Dislivello","int. - est.","Max.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Power supply","Fase","","","","1N~","1N~","1N~"]
["","Nome","","","","V3","V3","V3"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230","230"]
["Corrente","Fusibili consigliati","","","A","32","32","32"]
["Note","","","","","(1) - Ta raffreddamento 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) - Ta riscaldamento BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ta raffreddamento 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) - Ta riscaldamento BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ta raffreddamento 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) - Ta riscaldamento BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - La pressione sonora viene misurata mediante un microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro. Condizione: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - La pressione sonora viene misurata mediante un microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro. Condizione: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - La pressione sonora viene misurata mediante un microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro. Condizione: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)."]
["","","","","","(3) - La pressione sonora viene misurata mediante un microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro. Condizione: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C).","(3) - La pressione sonora viene misurata mediante un microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro. Condizione: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C).","(3) - La pressione sonora viene misurata mediante un microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro. Condizione: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)."]