{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA08-12EW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA08EAW1","EPRA10EAW1","EPRA12EAW1"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Larghezza","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Profondità","mm","533","533","533"]
["Peso","Unità","","","kg","118","118","118"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Riscaldamento","Alta","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["","","Raffrescamento","Alta","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["Campo di funz.","Raffresc.","","Min.","°CBS","10","10","10"]
["","","","Max.","°CBS","43","43","43"]
["Campo di funzionamento","Acqua calda sanitaria","","Min.","°CBS","-28","-28","-28"]
["Campo di funz.","Acqua calda sanitaria","","Max.","°CBS","35","35","35"]
["Livello potenza sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","55.6","55.6","55.6"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","61.2","61.4","60.9"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","41.1","41.1","41.1"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","47.1","47.1","47.2"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","2.19","2.19","2.19"]
["","Carica","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Collegamenti tubazioni","Dislivello","int. - est.","Max.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Alimentazione","Nome","","","","W1","W1","W1"]
["","Fase","","","","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","400","400","400"]
["Corrente","Fusibili consigliati","","","A","16","16","16"]
["Note","","","","","(1) - Ta raffreddamento 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) - Ta riscaldamento BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ta raffreddamento 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) - Ta riscaldamento BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ta raffreddamento 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) - Ta riscaldamento BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(3) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(3) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(4) - La pressione sonora viene misurata mediante un microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro. Condizione: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C).","(4) - La pressione sonora viene misurata mediante un microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro. Condizione: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C).","(4) - La pressione sonora viene misurata mediante un microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro. Condizione: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)."]