{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSX16E / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSX16P30EF / EPRA14DAW17","ETSX16P50EF / EPRA14DAW17","ETSX16P30EF / EPRA16DAW17","ETSX16P50EF / EPRA16DAW17","ETSX16P30EF / EPRA18DAW17","ETSX16P50EF / EPRA18DAW17"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","","kW","37.00","37.00","396.00","396.00","44.00","44.00"]
["","Nom.","","","kW","59.0","59.0","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","975.00","975.00","1,044.00","1,044.00","116.00","116.00"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","106, 69.0","106, 69.0","115, 788","115, 788","125, 886","125, 886"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Min.","kW","84.00","84.00","9.00","9.00","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","123","123","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["","","","Max.","kW","217.00","217.00","232.00","232.00","258.00","258.00"]
["","Raffrescamento","","Nom.","kW","255, 256","255, 256","28.0, 293","28.0, 293","305, 331","305, 331"]
["COP","","","","","479.00","479.00","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["EER","","","","","413.00, 27.00","413.00, 27.00","411.00, 269.00","411.00, 269.00","409.00, 268.00","409.00, 268.00"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Riscaldamento acqua calda sanitaria-=-Generale-=-Profilo di carico dichiarato","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Condizioni climatiche medie","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Note","","","","","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(4) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511"]