{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16UE6V / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16SU23EA6V / EPRA14DAW1","ETVH16SU18EA6V / EPRA14DAW1","ETVH16SU23EA6V / EPRA16DAW1","ETVH16SU18EA6V / EPRA16DAW1","ETVH16SU18EA6V / EPRA18DAW1","ETVH16SU23EA6V / EPRA18DAW1"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Profilo di carico dichiarato","","XL","","XL","","L","XL"]
["","Condizioni climatiche medie","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A","","A","","A","A"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79","5.00 (2)","5.00","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Seasonal space heating eff. class","","A++","","A++","","A++","A++"]
["","","","ηs (Efficienza stagionale Risc. amb.)","%","140","","140","","140","140"]
["","","","SCOP","","3.57","","3.57","","3.57","3.57"]
["Tempi di riscaldamento da 10°C a 50°C","ora","","","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h02min at 7°C ambient temperature","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","5.90 (2)","","9.00 (2)","","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","","3.96 (1)","","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Max.","","","kW","9.75 (1)","","10.44 (1)","","11.60 (1)","11.60 (1)"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Max.","kW","2.17 (5)","","2.32 (5)","","2.58 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.84 (5)","","0.90 (5)","","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23 (2)","","1.80 (2)","","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","Acqua calda sanitaria da 10°C a 50°C","","Nom.","kWh","2.85 (6)","","2.85 (6)","","2.57 (6)","2.85 (6)"]
["Note","","","","","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(4) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(4) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(4) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511"]
["","","","","","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147."]
["","","","","","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","","kW","","3.70","","3.96"]
["","Nom.","","","kW","","5.90","","9.00"]
["","Max.","","","kW","","9.75","","10.44"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Min.","kW","","0.84","","0.90"]
["","","","Nom.","kW","","1.23","","1.80"]
["","","","Max.","kW","","2.17","","2.32"]
["","Acqua calda sanitaria da 10°C a 50°C","","Nom.","kWh","","2.57","","2.57"]
["Tempi di riscaldamento da 10°C a 50°C-=-ora","ora","","","","","9h20min ad una temperatura esterna di 7°C","","9h20min ad una temperatura esterna di 7°C"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Riscaldamento acqua calda sanitaria-=-Generale-=-Profilo di carico dichiarato","","","L","","L"]
["","Condizioni climatiche medie","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","","A","","A"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","","3.57","","3.57"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","","A++","","A++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","","4.71","","4.71"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","","A+++","","A+++"]