{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71BUV1B / RZQSG71L3V1B","FAA100BUV1B / RZQSG100L9V1B"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","kW","6.80","9.50"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","6.05","5.61"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","394","593"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6.80","9.50"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+","A+"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","6.33","6.81"]
["","SCOP/A","","","3.90","4.01"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A","A+"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,123","2,378"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.21","3.01"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","1,059","1,578"]
["","COP","","","3.61","3.41"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","B"]
["","","Riscaldamento","","A","B"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","7.50","10.80"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]