{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":24,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG60AVEB / FCAG60AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG71AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG100AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG125AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG140L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG140L9V1B"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","","A+++ ~ D","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","","","","","","","5.10","6.72","5.10","5.10","","6.80","","","","6.00","6.00","5.10","6.44","9.70"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","467","355","467","467","","489","","","","700","700","824","1,249","829"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","","9.50","","","","12.0","12.00","12.0","13.4","13.4"]
["","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","A","A++","A","A","","A++","","","","A+","A+","A"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","6.00","6.33","6.00","6.00","","11.30","","","","12.7","12.66","12.7","11.6","12.0"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","3.80","4.20","3.80","3.80","","4.61","","","","4.10","4.10","3.80","4.27","3.96"]
["","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","A","A+","A","A","","A++","","","","A+","A+","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","2,211","2,110","2,211","2,211","","3,432","","","","4,323","4,323","4,683","3,795","4,235"]
["Note","","","","","","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","","","","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","","","","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","","","","","","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","","","","","","","","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","","","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","","","","","","","","6.80 (1)","","","","","","","","12.0 (1)","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","","","","","","","","1,005","","","","","","","","1,610"]
["","EER","","","","","","","","","","3.39 (3)","","","","","","","","3.73 (3)","","","2.50 (3)","4.29 (3)"]
["","COP","","","","","","","","","","3.97 (3)","","","","","","","","3.63 (3)","","","3.61 (3)"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","","","","","","","A","","","","","","","","A"]
["","","Riscaldamento","","","","","","","","","A","","","","","","","","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","","","","","","","7.50 (2)","","","","","","","","13.5 (2)","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Unità esterna","","","","","","","","","","","","","","RZQG71L9V1","","RZQG100L9V1","RZQG100L9V1","RZQG100L9V1"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","","","","","A++","","A","A","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","6.80","","9.50","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","6.72","","5.10","5.10","5.10"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","","","","","355","","652","652","652"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","","","","","A+","","A","A","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","6.33","","7.60","11.3","11.3"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","4.20","","3.80","3.80","3.80"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","","","","","2110","","4164","4164","4164"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","","","","","","","","","","","","","6.95"]
["Raffrescamento ambienti","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","254.6","385.1"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","167.6","155.2"]