{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQSG100L8Y1B","FCAG100AVEB / RZQSG100L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQSG100L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQSG125L8Y1B","FCAG60AVEB / FCAG60AVEB / RZQSG125L8Y1B","FCAG125AVEB / RZQSG125L8Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQSG125L8Y1B","FCAG140AVEB / RZQSG140L7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","5.10","6.50","5.10","4.80","4.80","5.30","4.80"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","652","512","652","875","875","793","875"]
["","Capacità","Pdesign","kW","9.50","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0","12.0"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A","A++","A","B","B","A","B"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","8.03","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","4.10","3.80","3.80","3.80","4.01","3.80"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A","A+","A","A","A","A+","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,800","2,596","2,800","2,800","2,800","2,804","2,800"]
["Note","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","kW","","9.50 (1)","","","","12.0 (1)","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","","1,440","","","","1,870"]
["","EER","","","","3.30 (3)","","","","3.21 (3)","","2.40 (3)","4.20 (3)"]
["","COP","","","","3.54 (3)","","","","3.41 (3)","","3.41 (3)"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","A","","","","A"]
["","","Riscaldamento","","","A","","","","B"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","10.8 (2)","","","","13.5 (2)","","15.5 (2)","15.5 (2)"]