{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB (Archived)","FCAG50AVEB (Archived)","FCAG60AVEB (Archived)","FCAG71AVEB (Archived)","FCAG100AVEB (Archived)","FCAG125AVEB (Archived)","FCAG140AVEB (Archived)"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","Alta","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Medio","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Bassa","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Raffrescamento","Medio","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Bassa","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Alta","dBA","31","31","33","35","37","41","41"]
["Accessori standard","Manuale d’uso","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manuale di installazione","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Fascetta per tubo di scarico","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Rondella per staffa di sospensione","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Viti","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Guida all'installazione","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Isolante per il collegamento","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Materiale di tenuta","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Materiale di tenuta per tubo di scarico","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiali di fissaggio cavi","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["Sistemi di controllo","Telecomando con cavo","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","Nom.","kW","","","","","","12.10","13.40"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","DE","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","DE","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Scarico","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Pannello decorativo 4","Dimensioni","Profondità","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Larghezza","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Altezza","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Modello","","","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi"]
["","Colore","","","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)"]
["","Peso","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Riscaldamento","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Profondità","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Altezza","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Rivestimento","Materiale","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Peso","Unità","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Pannello decorativo","Peso","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Modello","","","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine"]
["","Dimensioni","Altezza","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Profondità","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Larghezza","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Colore","","","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","Nom.","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","(1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","(2) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(2) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(2) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(2) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(2) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(2) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(2) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro."]
["","","","","(4) - Questa opzione è destinata esclusivamente all'uso in ambienti con polveri sottili(negozi di abbigliamento). Non usare questa opzione in ambienti molto umidi e/o unti.","(4) - Questa opzione è destinata esclusivamente all'uso in ambienti con polveri sottili(negozi di abbigliamento). Non usare questa opzione in ambienti molto umidi e/o unti.","(4) - Questa opzione è destinata esclusivamente all'uso in ambienti con polveri sottili(negozi di abbigliamento). Non usare questa opzione in ambienti molto umidi e/o unti.","(4) - Questa opzione è destinata esclusivamente all'uso in ambienti con polveri sottili(negozi di abbigliamento). Non usare questa opzione in ambienti molto umidi e/o unti.","(4) - Questa opzione è destinata esclusivamente all'uso in ambienti con polveri sottili(negozi di abbigliamento). Non usare questa opzione in ambienti molto umidi e/o unti.","(4) - Questa opzione è destinata esclusivamente all'uso in ambienti con polveri sottili(negozi di abbigliamento). Non usare questa opzione in ambienti molto umidi e/o unti.","(4) - Questa opzione è destinata esclusivamente all'uso in ambienti con polveri sottili(negozi di abbigliamento). Non usare questa opzione in ambienti molto umidi e/o unti."]