{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":23,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG100BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG100BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG125BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","7.50","","","","","","","","","","","10.80","","","","","13.50","","15.50"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.39","3.30","3.30","3.39","3.30","3.75","3.81","3.75","3.11","3.75","3.87","3.87","3.61","3.73","3.61","3.61","3.71","3.71","2.50"]
["","COP","","","3.97","","","","","","","","","","","4.15","","","","","3.63","","3.61"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","1,003","","","","","","","","","","","1,227","","","","","1,617"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","","","","","","","","","","","A","","","","","A"]
["","","Riscaldamento","","A","","","","","","","","","","","A","","","","","A"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A++","A","A","A++","A","A","A","A","A","A","A++","A++","A","A","A","A","A+","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","SEER","","","6.72","5.10","5.10","6.80","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","6.80","6.80","5.10","5.10","5.10","5.10","6.00","6.00","6.44"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","355","467","467","350","467","652","652","652","652","652","489","489","824","824","824","824","700","700","1,249"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A+","A","A","A+","A","A","A","A","A","A","A++","A++","A","A","A","A","A+","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6.33","6.00","6.00","6.33","6.00","11.30","11.30","11.30","7.60","11.30","11.30","11.30","12.71","12.71","12.71","12.71","12.66","12.66","11.56"]
["","SCOP/A","","","4.20","3.80","3.80","4.20","3.80","3.80","3.80","3.80","3.81","3.80","4.61","4.61","3.80","3.80","3.80","3.80","4.10","4.10","4.27"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,110","2,211","2,211","2,110","2,211","4,164","4,164","4,164","2,790","4,164","3,432","3,432","4,683","4,683","4,683","4,683","4,323","4,323","3,795"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]