{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG125HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG100HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG71HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","","","","","","","6.80","6.80","13.40"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","","","","","","","6.91","6.91","6.75"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","345","345","1,191"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","6.80","6.80","13.40"]
["","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","A++","A++"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","7.60","7.60","11.78"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","4.54","4.54","4.38"]
["","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","A+","A+"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","2,344","2,344","3,766"]
["Efficienza nominale","EER","","","","","","","","","4.09","4.09","3.18"]
["Note","","","","","","","","","","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","","","","","","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","","","","","","","","831"]
["","COP","","","","","","","","","","4.80","4.12"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","","","","","","","A"]
["","","Riscaldamento","","","","","","","","","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","","","","","","","7.50","15.50"]
["Note","","","","","","","","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","","","","","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["Raffrescamento ambienti","ηs,c","","%","","","","","","","","","266.88"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","ηs,h","","%","","","","","","","","","172.10"]