{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG60FVEB / RXS60F3V1B","FCQG60FVEB / RXS60F4V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","5.70 (3)","5.70"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","DE","mm","","6.35"]
["","Gas","DE","mm","","12.7"]
["","Scarico","OD","mm","","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","820","820"]
["","EER","","","3.48","3.48"]
["","COP","","","3.52","3.52"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A"]
["","","Riscaldamento","","B","B"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","7.00 (4)","7.00"]
["Note","","","","(1) - Classe energetica: dalla classe A (più efficiente) alla classe G (meno efficiente)","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]
["","","","","(2) - Consumo energetico annuale: sulla base di un consumo medio di 500 ore di esercizio all'anno a pieno carico (condizioni nominali)","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale"]
["","","","","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(5) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale"]