{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":22,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","","6.8","9.5","9.5","","","9.5 (3)","","","12.0","12.0","","","","","","","12.0 (3)"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","4.30","5.11","5.11","5.11","4.30","4.30","5.11 (6)","4.30","4.30","5.11","5.11","4.00","4.00","4.30","4.30","4.30","4.30","5.11 (6)"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","554","466","650.685","650.685","773.256","773.256","","773.256","773.256","821.918","821.918","1,050","1,050","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Classe di efficienza energetica","","","C","A","A","A","C","C","","C","C","A","A","D","D","C","C","C","C"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","6.00","6.33","7.60","7.60","6.81","6.81","","6.81","6.81","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.81","3.80","3.80","3.40","3.40","3.80 (6)","3.40","3.40","3.81","3.81","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.81 (6)"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,472","2,327","2,799","2,799","2,802","2,802","","2,802","2,802","2,949","2,949","3,305","3,305","3,305","3,305","3,306.471","3,306.471"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","","971","1,440","1,440","","","1,440","","","1,870","1,870","","","","","","","1,870"]
["","EER","","","","3.21","3.30","3.30","","","3.30","","","3.21","3.21","","","","","","","3.21"]
["","COP","","","","3.61","3.54","3.54","","","3.54","","","3.41","3.41","","","","","","","3.41"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","A","A","A","","","A","","","A","A","","","","","","","A"]
["","","Riscaldamento","","","A","B","B","","","A","","","B","B","","","","","","","B"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","7.5","10.8","10.8","","","10.8 (4)","","","13.5","13.5","","","","","","","13.5 (4)"]
["Note","","","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","","","(1) - Consumo energetico annuale: sulla base di un consumo medio di 500 ore di esercizio all'anno a pieno carico (condizioni nominali)","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","","","","","","","(1) - Consumo energetico annuale: sulla base di un consumo medio di 500 ore di esercizio all'anno a pieno carico (condizioni nominali)"]
["","","","","","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","","","(2) - Classe energetica: dalla classe A (più efficiente) alla classe G (meno efficiente)","","","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","","","","","","","(2) - Classe energetica: dalla classe A (più efficiente) alla classe G (meno efficiente)"]
["","","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]
["","","","","","","","","","","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","","","","","","","","","","","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","","","","","","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","","","","","","","","","","","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","","","","","","(5) - Il consumo energetico annuale è conforme alla direttiva 2002/31/CE sulla classificazione energetica","","","","","","","","","","","(5) - Il consumo energetico annuale è conforme alla direttiva 2002/31/CE sulla classificazione energetica"]
["","","","","","","","","","","(6) - I valori SEER e SCOP sono conformi alla norma europea EN 14825","","","","","","","","","","","(6) - I valori SEER e SCOP sono conformi alla norma europea EN 14825"]
["","","","","","","","","","","(7) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","","","","","","","","","","","(7) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale"]