{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDBQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDBQ25B5V1","FDBQ25B8V1"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Alta","dBA","35.0","35.0"]
["","","","Bassa","dBA","29.0","29.0"]
["","Raffrescamento","","Bassa","dBA","28.0","28.0"]
["","","","Alta","dBA","35.0","35.0"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","","1","1"]
["","Filtro aspirazione aria","","","","1","1"]
["Control systems","Wired remote control","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","6.35"]
["","Gas","","DE","mm","9.52"]
["","Scarico","","","","27.2"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","55","55"]
["","Riscaldamento","","","dBA","55","55"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","652","652"]
["","","","Profondità","mm","502","502"]
["","","","Altezza","mm","230","230"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Acciaio dolce zincato","Acciaio dolce zincato"]
["Peso","Unità","","","kg","17.0","17.0"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Riscaldamento","Alta","m³/min","","6.95"]
["","","","Bassa","m³/min","","5.20"]
["","","Raffrescamento","Bassa","m³/min","","5.20"]
["","","","Alta","m³/min","","6.50"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50"]
["","Nome","","","","V1","V1"]
["","Tensione","","","V","230","230 +/-10%"]
["Note","","","","","(1) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(1) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","(2) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(2) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","","6.35"]
["","Gas","","DE","mm","","9.52"]
["","Scarico","","","","","27.2"]