{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","kW","12.5 (6)"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","DE","mm","9.52"]
["","Gas","DE","mm","15.9"]
["","Drain","OD","mm","26"]
["Efficienza nominale","EER","","","2.61"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","2,395"]
["","COP","","","3.24"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","D"]
["","","Riscaldamento","","C"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","14.6 (7)"]
["Note","","","","(1) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","(2) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","(3) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","(4) - La capacità di riscaldamento è applicabile solo a combinazioni con unità esterna a pompa di calore."]
["","","","","(5) - Se si richiede una tubazione di scarico dell'unità esterna, è necessario un kit (opzionale) per tubazione di scarico."]
["","","","","(6) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(7) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(8) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale"]